








Об утверждении требований к содержанию карт для решения задач 
по территориальному планированию


В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 51; № 27, ст. 4294), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. № 1298 «О федеральных органах исполнительной власти, имеющих право организовывать создание картографических атласов, а также устанавливающих требования 
к содержанию специальных карт различных видов, и об определении видов специальных карт», пунктом 1 Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые требования к содержанию карт для решения задач по территориальному планированию к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2027 года.



Министр                                                                                            М.Г. Решетников



Утверждены
приказом Минэкономразвития России
от «___» _______________ № ___




Т Р Е Б О В А Н И Я
 
к содержанию карт для решения задач по территориальному планированию

I. Общие положения

1. Настоящие требования к содержанию карт для решения задач 
по территориальному планированию (далее – Требования) разработаны в целях структурирования и унификации информации, необходимой для подготовки картографических материалов в составе документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований.
2. Требования применяются:
а) при подготовке и внесении изменений в документы территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований.
б) при создании и ведении федеральной государственной информационной системы территориального планирования, единой информационной системы, указанной в ст. 56.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Разработка графических материалов документов территориального планирования должна осуществляться с использованием единой электронной картографической основы (далее – цифровые карты).
4. Цифровые карты в соответствии с масштабом и условными знаками отображают следующие элементы содержания: 
а) сведения о границах (Государственной границе Российской Федерации, границах субъектов Российской Федерации, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов);
б) гидрография (береговые линии, водоемы, водотоки, водоисточники);
в) населенные пункты (кварталы, строения);
г) грунты;
д) промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты (места добычи полезных ископаемых, здания промышленного 
и сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные объекты);
е) растительность.
г) названия объектов и их пояснительные надписи.

II. Требования к содержанию карт для решения задач 
по территориальному планированию

5. На картах документов территориального планирования в зависимости 
от сведений, указанных в положении о территориальном планировании, 
в соответствии с масштабом и условными знаками отображаются следующие элементы содержания: 
а) объекты транспорта;
б) автомобильные дороги федерального, регионального, межмуниципального значения, магистральные улицы;
в) объекты энергетики;
г) объекты образования;
д) объекты здравоохранения;
е) объекты физической культуры и спорта;
ж) объекты предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий;
з) объекты культуры и искусства;
и) объекты социального обслуживания населения;
й) объекты молодежной политики;
к) объекты похоронного дела;
л) объекты электро-, газо-, водоснабжения населения; водоотведение.
6. На картах в составе материалов по обоснованию проектов документов территориального планирования, в зависимости от обоснования выбранного варианта размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения  на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития 
и прогнозируемых ограничений ее использования в соответствии с масштабом 
и условными знаками, используемыми Федеральной государственной географической информационной системой «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных», отображаются следующие элементы содержания:
а) особые экономические зоны, инновационные научно-технологические центры, территории опережающего социально-экономического развития;
б) индустриальные (промышленные) парки;
в) промышленные технопарки;
г) особо охраняемые природные территории (федерального, регионального, местного значения);
д) территории памятников природы;
е) рекреационные территории долин рек;
ж) лечебно-оздоровительная местность;
з) территория курорта (федерального, регионального, местного значения);
и) территории объектов культурного наследия, историко-культурных заповедников (федерального, регионального, местного значения);
й) территории исторического поселения (федерального, регионального значения);
к) границы лесничества;
л) границы сельскохозяйственных угодий;
м) объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов и включенные в территориальную схему 
в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
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III. Требования к условным обозначениям сведений об объектах инфраструктуры федерального, регионального, местного значения, функциональных зонах и иным сведениям, отображаемым на картах 
для решения задач по территориальному планированию

7. Для отображения сведений об объектах, их характеристик, на картах для решения задач по территориальному планированию применяются условные обозначения этих сведений (условные знаки).
8. Тип условных знаков (площадной, линейный, точечный (внемасштабный)) определяется с учетом характера локализации объектов 
в зависимости от их размеров и масштаба карты:
а) площадные условные знаки предназначены для отображения объектов, выражаемых в масштабе карт;
б) линейные условные знаки предназначены для отображения объектов, имеющих значительную протяженность и небольшую ширину;
в) точечными или внемасштабными условными знаками отображаются объекты, размеры которых из-за малой величины не выражаются в масштабе карты.
9. Совместно с условными знаками используются пояснительные подписи, предназначенные для сообщения характеристик объектов.


10. Условные знаки объектов федерального, регионального, местного значения, отображаемые на картах для решения задач по территориальному планированию:
a) Объекты инфраструктуры образования:
	Код объекта
	Вид объекта
	Вид локализации
	Статус объекта
	Условный знак
	Стиль условного знака (для Площадных или Линейных)
	Пространственные данные, отображаемые на картах

	602010113
	Здание (комплексы зданий) учебного, учебно-лабораторного, учебно-производственного и социального назначения образовательных организаций высшего образования и их филиалов
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	· Слой «Границы субъектов РФ»;
· Слой «Границы муниципальных образований»;
· Слой «Границы населенных пунктов»;
· Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»;
· Слой «Особо охраняемые природные территории»;
· Слой «Объекты транспортной инфраструктуры»

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010114
	Учебный полигон, учебная база практики
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=176 B=0, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=176 B=0, фоновая заливка отсутствует.
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=176 B=0, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=176 B=0, фоновая заливка отсутствует.

	

	602010115
	Здание общежитий и гостиниц образовательных организаций высшего образования и их филиалов
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010116
	Кампус
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=176 B=0, фоновая заливка отсутствует.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=176 B=0, фоновая заливка отсутствует.
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]


	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=176 B=0, фоновая заливка отсутствует.
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=176 B=0, фоновая заливка отсутствует.
	

	602010106
	Здание (комплексы зданий) учебного, учебно-лабораторного, учебно-производственного и социального назначения образовательных организаций среднего профессионального образования
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010105
	Школа-интернат
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010102
	Здание общеобразовательных организаций (школы, лицеи)
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	· Слой «Границы субъектов РФ»;
· Слой «Границы муниципальных образований»;
· Слой «Границы населенных пунктов»;
· Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»;
· Слой «Особо охраняемые природные территории»;
· Слой «Объекты транспортной инфраструктуры»;
· Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН)

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010101
	Здание дошкольных образовательных организаций
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010103
	Здание (комплексы зданий) организаций дополнительного образования детей
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	



б) Объекты инфраструктуры физической культуры и спорта:
	Код объекта
	Вид объекта
	Вид локализации
	Статус объекта
	Условный знак
	Стиль условного знака (для Площадных или Линейных)
	Пространственные данные, отображаемые на картах

	602010303
	Арена, стадион
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=128 G=0 B=255, фоновая заливка отсутствует.
	· Слой «Границы субъектов РФ»;
· Слой «Границы муниципальных образований»;
· Слой «Границы населенных пунктов»;
· Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»;
· Слой «Объекты транспортной инфраструктуры»;
· Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН);
· Слой «Границы лесничества»

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет 0,0,0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=128 G=0 B=255, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=128 G=0 B=255, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=128 G=0 B=255, фоновая заливка отсутствует
	

	602010304
	Автодром
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010305
	Бассейн
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010306
	Велотрек
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010307
	Стрельбище, тир
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010308
	Конноспортивный комплекс
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010309
	Лыжный комплекс
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010310
	Биатлонно-лыжный комплекс
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010311
	Горнолыжный комплекс
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010312
	Санно-бобслейная трасса
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010313
	Спортивная трасса
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010314
	Гребной канал
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010315
	Канал для гребного слалома
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010316
	Парк для экстремальных видов спорта
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010317
	Здание спортивного зала
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010318
	Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК)
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010319
	Плоскостные спортивные сооружения
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	



г) Объекты инфраструктуры здравоохранения:
	Код объекта
	Вид объекта
	Вид локализации
	Статус объекта
	Условный знак
	Стиль условного знака (для Площадных или Линейных)
	Пространственные данные, отображаемые на картах

	602010409
	Объекты (здание, комплекс зданий), на базе которых оказывается высокотехнологичная медицинская помощь: больницы (в том числе клинические); специализированные больницы, центры (в том числе детские).
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	· Слой «Границы субъектов РФ»;
· Слой «Границы муниципальных образований»;
· Слой «Границы населенных пунктов»;
· Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»;
· Слой «Особо охраняемые природные территории»;
· Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ;
· Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН)

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010410
	Объекты (здание, комплекс зданий), подведомственные федеральным органам исполнительной власти
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010411
	Объекты (здание, комплекс зданий), на базе которых оказывается медицинская помощь ФМБА России: медицинский центр
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010404
	Объекты (здание, комплекс зданий) обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010412
	Объекты (здание, комплекс зданий) медицинской реабилитации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, - центры медицинской реабилитации
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010413
	Объекты (здание, комплекс зданий) санаторно-курортного лечения, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, - санатории
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010402
	Поликлиника многопрофильная с дневным стационаром
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010401
	Комплекс зданий больницы многопрофильной без оказания высокотехнологичной медицинской помощи
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=255 G=128 B=128, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет 0,0,0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=255 G=128 B=128, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=255 G=128 B=128, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=255 G=128 B=128, фоновая заливка отсутствует
	

	602010414
	Больница детская (в том числе с поликлиникой)
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010415
	Комплекс зданий больницы специализированной без оказания высокотехнологичной медицинской помощи
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=255 G=128 B=128, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет 0,0,0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=255 G=128 B=128, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=255 G=128 B=128, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=255 G=128 B=128, фоновая заливка отсутствует
	

	602010416
	Больница инфекционная (в том числе детская)
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010701
	Объект санаторно-курортного назначения
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010417
	Здание, комплекс зданий центра медицинского специализированного (в том числе детского)
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010418
	Перинатальные центры
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010428
	Диспансер со стационаром
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]

	
	

	602010433
	Станция переливания крови, центр крови
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010419
	Хоспис
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010429
	Амбулатории до 100 посещений в смену;
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010430
	Офис врача общей практики
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010406
	Фельдшерско-акушерский, фельдшерский пункт (в том числе с помещениями для проживания врача)
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010431
	Поликлиника, поликлиника со стационаром (в том числе с детским отделением)
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010432
	Поликлиника детская (в том числе детская с бассейном)
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010420
	Больница участковая  
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010421
	Родильный дом
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010434
	Молочная кухня
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010427
	Станция скорой медицинской помощи
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010422
	Геронтологический центр, дом (больница) сестринского ухода
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	



д) Объекты транспортной инфраструктуры:
д.1) Объекты воздушного транспорта:
	Код объекта
	Вид объекта
	Вид локализации
	Статус объекта
	Условный знак
	Стиль условного знака (для Площадных или Линейных)
	Пространственные данные, отображаемые на картах

	602031202
	Аэропорт
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует.
	· Слой «Границы субъектов РФ»;
· Слой «Границы муниципальных образований»;
· Слой «Границы населенных пунктов»;
· Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»;
· Слой «Особо охраняемые природные территории»;
· Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ;
· Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН)

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует.
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует.
	

	602031203
	Аэродромы, расположенные вне аэропортов, с проектным объемом пассажирских перевозок 10 тыс. пассажиров в год и более
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует.
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует.
	

	602031207
	Аэродром, посадочная площадка федеральных казенных предприятий
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ][image: ][image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует.

	

	602031208
	Аэродром, посадочная площадка учебных заведений гражданской авиации
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ][image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует.

	

	602031206
	Объекты (комплексы зданий, сооружений) Единой системы организации воздушного движения, расположенные вне аэропортов (аэродромов)
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602031204
	Вертодром
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]

[image: ][image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	Посадочная площадка
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует.

	



д.2) Объекты морского транспорта:
	Код объекта
	Вид объекта
	Вид локализации
	Статус объекта
	Условный знак
	Стиль условного знака (для Площадных или Линейных)
	Пространственные данные, отображаемые на картах

	602031301
	Морской порт
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ][image: ][image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=115 B=170, фоновая заливка отсутствует.

	· Слой «Границы субъектов РФ»;
· Слой «Границы муниципальных образований»;
· Слой «Границы населенных пунктов»;
· Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»;
· Слой «Особо охраняемые природные территории»;
· Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ;
· Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН)

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=115 B=170, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=115 B=170, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=115 B=170, фоновая заливка отсутствует.

	

	602031312
	Морской терминал
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602031313
	Яхтенные марины (яхтенные порты), расположенные в морских портах
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ][image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=115 B=170, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=115 B=170, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=115 B=170, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=115 B=170, фоновая заливка отсутствует.

	

	602031302
	Объекты (маячные сооружения) навигационно-гидрографического обеспечения, расположенные вне морских портов
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	Не отображается
	
	


д.3) Объекты внутреннего водного транспорта:
	Код объекта
	Вид объекта
	Вид локализации
	Статус объекта
	Условный знак
	Стиль условного знака (для Площадных или Линейных)
	Пространственные данные, отображаемые на картах

	602031303
	Речной порт общего пользования
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует.

	· Слой «Границы субъектов РФ»;
· Слой «Границы муниципальных образований»;
· Слой «Границы населенных пунктов»;
· Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»;
· Слой «Особо охраняемые природные территории»;
· Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ;
· Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН)

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует.

	

	602031308
	Судоходные гидротехнические сооружения, расположенные на внутренних водных путях федерального значения (судоходные шлюзы, судоподъемники и гидроузлы)
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602031307
	Пристань общего пользования
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует.

	

	602031314
	Яхтенный порт (марина)
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует.

	

	602031315
	Судоходные гидротехнические сооружения, расположенные на внутренних водных путях регионального значения (шлюзы, судоподъемники, гидроузлы (судоходные плотины)
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	



д.4) Объекты автомобильного транспорта:
	Код объекта
	Вид объекта
	Вид локализации
	Статус объекта
	Условный знак
	Стиль условного знака (для Площадных или Линейных)
	Пространственные данные, отображаемые на картах

	602030301
	Автомобильные дороги общего пользования, входящие в опорную сеть автомобильных дорог
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина условного знака 4,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, R= 230 G=0 B=0, цвет крайних линий R=0 G=0 B=0.

Текстовая подпись:
Берётся из атрибута PRSPNS.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Расчетная интенсивность движения (автомобилей в сутки)». Значение мощности должно браться из атрибута PRSPNS и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	· Слой «Границы субъектов РФ»;
· Слой «Границы муниципальных образований»;
· Слой «Границы населенных пунктов»;
· Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»;
· Слой «Особо охраняемые природные территории»;
· Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ;
· Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН)

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака 4,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=230 G=0 B=0, цвет крайних линий R=0 G=0 B=0.
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина условного знака 4,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=230 G=0 B=0, цвет крайних линий R=255 G=255 B=0.
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	Не отображается
	
	

	602030302
	Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, не входящие в опорную сеть автомобильных дорог
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина условного знака 3,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=168 G=0 B=0, цвет крайних линий R=0 G=0 B=0.

Текстовая подпись:
Берётся из атрибута PRSPNS.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Расчетная интенсивность движения (автомобилей в сутки)». Значение мощности должно браться из атрибута PRSPNS и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака 3,0 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=168 G=0 B=0, цвет крайних линий R=0 G=0 B=0.
.

	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина условного знака 3,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=168 G=0 B=0, цвет крайних линий R=255 G=255 B=0.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	Не отображается
	
	

	602030701
	Автовокзал (автостанция)
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602030602
	Транспортно-пересадочный узел
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602030303
	Автомобильные дороги общего пользования местного значения
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина условного знака 1,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=168 G=0 B=0, цвет крайних линий R=0 G=0 B=0.

Текстовая подпись:
Берётся из атрибута PRSPNS.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Расчетная интенсивность движения (автомобилей в сутки)». Значение мощности должно браться из атрибута PRSPNS и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака 1,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=168 G=0 B=0, цвет крайних линий R=0 G=0 B=0.
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина условного знака 1,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=168 G=0 B=0, цвет крайних линий R=255 G=255 B=0.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	Не отображается
	
	

	602030401
	Магистральные городские дороги
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина условного знака 4,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=128 G=0 B=255, цвет крайних линий R=255 G=165 B=0.

Текстовая подпись:
Берётся из атрибута PRSPNS.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Расчетная интенсивность движения (автомобилей в сутки)». Значение мощности должно браться из атрибута PRSPNS и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака 4,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=128 G=0 B=255, цвет крайних линий R=255 G=165 B=0.

	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина условного знака 4,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=128 G=0 B=255, цвет крайних линий R=255 G=165 B=0, стрелка слева направо, толщина условного знака 2 мм, цвет R=255 G=165 B=0
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	Не отображается
	
	

	602030403
	Основные (магистральные) улицы населенного пункта
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина условного знака 2,5 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет крайних линий R=255 G=0 B=0

Текстовая подпись:
Берётся из атрибута PRSPNS.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Расчетная интенсивность движения (автомобилей в сутки)». Значение мощности должно браться из атрибута PRSPNS и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака 2,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет крайних линий R=255 G=0 B=0
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина условного знака 2,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет крайних линий R=255 G=0 B=0, стрелка слева направо, толщина условного знака 2 мм, цвет R=255 G=0 B=0
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	Не отображается
	
	

	602031006
	Рельсовый путь трамвая
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина условного знака 2,0 мм, толщина средней линии 0,3 мм, вертикальные штрихи высотой 2,0 мм через 5,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0.

Текстовая подпись:
Берётся из атрибута LENGTH.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака 2,0 мм, толщина средней линии 0,3 мм, штрихи 5,0 мм через 1,0 мм, вертикальные штрихи высотой 2,0 мм располагать посередине штрихов 5,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет подложки R=0 G=0 B=0
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина условного знака 2,0 мм, толщина средней линии 0,3 мм, штрихи 5,0 мм через 1,0 мм, вертикальные штрихи высотой 2,0 мм располагать посередине штрихов 5,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет подложки R=255 G=255 B=0
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	Толщина условного знака 2,0 мм, толщина средней линии 0,3 мм, вертикальные штрихи высотой 2,0 мм через 5,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, графические элементы в виде крестов 2,0 * 2,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет графических элементов для отображения ликвидации R=0 G=0 B=0.
	

	602031106
	Остановочный пункт (начальный и конечный, включая разворотные кольца)
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	



д.5) Объекты железнодорожного транспорта:
	Код объекта
	Вид объекта
	Вид локализации
	Статус объекта
	Условный знак
	Стиль условного знака (для Площадных или Линейных)
	Пространственные данные, отображаемые на картах

	602030101
	Железнодорожные линии (с расположенными на них железнодорожными станциями и остановочными пунктами)
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина условного знака 2,5 мм, штрихи 7,0 мм, интервал 7,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0

Текстовая подпись:
Берётся из атрибута LENGTH.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	· Слой «Границы субъектов РФ»;
· Слой «Границы муниципальных образований»;
· Слой «Границы населенных пунктов»;
· Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»;
· Слой «Особо охраняемые природные территории»;
· Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ;
· Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН)

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака 2,5 мм, штрихи 7,0 мм, интервал 7,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0
цвет заливки R=255 G=0 B=0

	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина условного знака 2,5 мм, штрихи 7,0 мм, интервал 7,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0
цвет заливки R=255 G=255 B=0
.
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	Не отображается
	
	

	602030201
	Железнодорожные станции
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602030103
	Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина условного знака 1,4 мм, средняя линия 0,5 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0

Текстовая подпись:
Берётся из атрибута LENGTH.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака 1,4 мм, средняя линия 0,5 мм, штрихи 5,0 мм через 2,0 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет подложки R=255 G=0 B=0
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина условного знака 1,4 мм, средняя линия 0,5 мм, штрихи 5,0 мм через 2,0 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет подложки R=255 G=255 B=0
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	Не отображается
	
	

	602030206
	Транспортно-логистические центры, на которых осуществляется перегрузка грузов с одного вида транспорта на другой вид транспорта, с проектным объемом перевалки грузов 500 тыс. тонн в год и более
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ][image: ][image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=173 G=159 B=109, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=173 G=159 B=109, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=173 G=159 B=109, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=173 G=159 B=109, фоновая заливка отсутствует.

	

	602030102
	Железнодорожные пути необщего пользования (подъездные пути) с проектным объемом перевозок грузов менее 30 тыс. тонн в сутки
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина условного знака 1,2 мм, штрихи 5,0 мм, интервал 5,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0.


Текстовая подпись:
Берётся из атрибута LENGTH.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака 1,2 мм, штрихи 5,0 мм, интервал 5,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет заливки R=255 G=0 B=0.

	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина условного знака 1,2 мм, штрихи 5,0 мм, интервал 5,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет заливки R=255 G=0 B=0.
.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	Не отображается
	
	

	602030202
	Железнодорожный вокзал
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	



е) Объекты энергетики:
	Код объекта
	Вид объекта
	Вид локализации
	Статус объекта
	Условный знак
	Стиль условного знака (для Площадных или Линейных)
	Пространственные данные, отображаемые на картах

	602040111
	Атомные электростанции
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует.

	· Слой «Границы субъектов РФ»;
· Слой «Границы муниципальных образований»;
· Слой «Границы населенных пунктов»;
· Слой «Границы энергетических районов» ;
· Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»;
· Слой «Особо охраняемые природные территории»;
· Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ;
· Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН)

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует.

	

	602020404
	Объекты хранения, захоронения и переработки радиоактивных отходов
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует.

	

	602040124
	Гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электрические станции и иные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, установленная генерируемая мощность которых составляет 25 МВт и выше
	Площадной
	Существующий и строящийся

	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует.

	

	602040319
	Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 150 кВ и выше
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=148 G=139 B=182, цвет подложки R=255 G=255 B=0.


Текстовая подпись:
Берётся из атрибута ELECT_POWER.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Проектная мощность, МВт». Значение мощности должно браться из атрибута ELECT_POWER и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет R=148 G=139 B=182
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=148 G=139 B=182, цвет подложки R=255 G=255 B=0.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0 * 1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=148 G=139 B=182, цвет графических элементов для отображения ликвидации R=0  G=0 B=0.

	

	602040125
	Электрические станции, установленная генерирующая мощность которых составляет 25 МВт и выше, и линии электропередачи (кабельные и воздушные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие выдачу мощности указанных станций
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	Не отображается
	
	

	602040226
	Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 150 кВ и выше
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	Не отображается
	
	

	602040320
	Линии электропередачи, пересекающие границу Российской Федерации, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет R=0 G=153 B=255

Текстовая подпись:
Берётся из атрибута ELECT_POWER.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Проектная мощность, МВт». Значение мощности должно браться из атрибута ELECT_POWER и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет R=0 G=153 B=255.

	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=0 G=153 B=255, цвет подложки R=255 G=255 B=0
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0 * 1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=0 G=153 B=255, цвет графических элементов для отображения ликвидации R=0 G=0 B=0

	

	602040321
	Линии электропередачи и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для обеспечения выдачи мощности новыми электростанциями, мощность которых превышает 500 МВт
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет R=255 G=186 B=189

Текстовая подпись:
Берётся из атрибута ELECT_POWER.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Проектная мощность, МВт». Значение мощности должно браться из атрибута ELECT_POWER и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет R=255 G=186 B=189
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=255 G=186 B=189, цвет подложки R=255 G=255 B=0
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0 * 1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=255 G=186 B=189, цвет графических элементов для отображения ликвидации R=0 G=0 B=0
	

	602040322
	Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и вывод из работы которых приводит к технологическим ограничениям перетока электрической энергии (мощности) по сетям более высокого класса напряжения
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет R=181 G=181 B=0.


Текстовая подпись:
Берётся из атрибута ELECT_POWER.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Проектная мощность, МВт». Значение мощности должно браться из атрибута ELECT_POWER и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет R=181 G=181 B=0.

	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=181 G=181 B=0, цвет подложки R=255 G=255 B=0
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0 * 1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=181 G=181 B=0, цвет графических элементов для отображения ликвидации R=0 G=0 B=0.
	

	602040323
	Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 (150) кВ, за исключением линий электропередачи, пересекающих границу Российской Федерации, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации, и вывод из работы, которых не приводит к технологическим ограничениям перетока электрической энергии (мощности) по сетям более высокого класса напряжения
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет R=181 G=181 B=0.


Текстовая подпись:
Берётся из атрибута ELECT_POWER.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Проектная мощность, МВт». Значение мощности должно браться из атрибута ELECT_POWER и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет R=181 G=181 B=0.

	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=181 G=181 B=0, цвет подложки R=255 G=255 B=0
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0 * 1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=181 G=181 B=0, цвет графических элементов для отображения ликвидации R=0 G=0 B=0.
	

	602040227
	Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 (150) кВ
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602040313
	Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет R=221 G=42 B=27

Текстовая подпись:
Берётся из атрибута ELECT_POWER.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Проектная мощность, МВт». Значение мощности должно браться из атрибута ELECT_POWER и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет R=221 G=42 B=27
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=221 G=42 B=27, цвет подложки R=255 G=255 B=0
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0 * 1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=221 G=42 B=27, цвет графических элементов для отображения ликвидации R=0 G=0 B=0
	

	602040213
	Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602040228
	Объекты коммунальной энергетики, в том числе: теплоэлектроцентрали, котельные, установленная генерирующая мощность которых составляет до 25 МВт, котельные
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602040325
	Сети тепловые
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,7 мм, цвет R=195 G=0 B=0.

Текстовая подпись:
Берётся из атрибута HEAT_POWER.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Тепловая мощность, Гкал/ч». Значение мощности должно браться из атрибута HEAT_POWER и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,7 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, цвет R=195 G=0 B=0.

	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,7 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, толщина подложки 1,2 мм, цвет R=195 G=0 B=0, цвет подложки R=255 G=255 B=0.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,7 мм, графические элементы в виде крестов 2,0 * 2,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=195 G=0 B=0, цвет графических элементов R=0 G=0 B=0.
	

	602040324
	Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 35 кВ
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет R=225 G=5 B=133.

Текстовая подпись:
Берётся из атрибута ELECT_POWER.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Проектная мощность, МВт». Значение мощности должно браться из атрибута ELECT_POWER и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет R=225 G=5 B=133.
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=225 G=5 B=133, цвет подложки R=255 G=255 B=0.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0 * 1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=225 G=5 B=133, цвет графических элементов для отображения ликвидации R=0 G=0 B=0.
	

	602040229
	Подстанции распределительные, проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 35 кВ
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	



ж) Объекты трубопроводного транспорта:
	Код объекта
	Вид объекта
	Вид локализации
	Статус объекта
	Условный знак
	Стиль условного знака (для Площадных или Линейных)
	Пространственные данные, отображаемые на картах

	602040405
	Магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов, включая:
 газопроводы-отводы и газораспределительные станции, под давлением свыше 1,2 мегапаскаля
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина линии 0,7 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0.

Текстовая подпись:
Берётся из атрибута LENGTH.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	· Слой «Границы субъектов РФ»;
· Слой «Границы муниципальных образований»;
· Слой «Границы населенных пунктов»;
· Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»;
· Слой «Особо охраняемые природные территории»;
· Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ;
· Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН)

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина линии 0,7 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина линии 0,7 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 1,2 мм цвет R=0 G=0 B=0, цвет подложки R=255 G=255 B=0
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	Не отображается
	
	

	602040404
	Сети газораспределения, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина линии 0,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0

Текстовая подпись:
Берётся из атрибута LENGTH.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина линии 0,5 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина линии 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 1,2 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет подложки R=255 G=255 B=0
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	Не отображается
	
	

	602040506
	Газораспределительные станции
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602040410
	Трубопроводы транспортирования жидкого аммиака
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина линии 0,7 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0.


Текстовая подпись:
Берётся из атрибута LENGTH.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина линии 0,7 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина линии 0,7 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 1,2 мм цвет R=0 G=0 B=0, цвет подложки 255,255,0
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	не отображается
	
	

	602040406
	Газопроводы-отводы и газораспределительные станции, под давлением свыше 1,2 мегапаскаля
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20 мм, цвет R=96 G=96 B=96, цвет графических элементов R=0 G=0 B=0.

Текстовая подпись:
Берётся из атрибута LENGTH.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,5 мм, штрихи 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20 мм, цвет R=96 G=96 B=96, цвет графических элементов R=0 G=0 B=0
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, толщина подложки 1,0 мм, цвет R=96 G=96 B=96, цвет подложки R=255 G=255 B=0, цвет графических элементов R=0 G=0 B=0
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	Не отображается
	
	

	602040407
	Сети газораспределения, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением от 0,03 до 1,2 мегапаскаля и сжиженного углеводородного газа под давлением до 1,6 мегапаскаля
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина линии 0,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0.


Текстовая подпись:
Берётся из атрибута LENGTH.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина линии 0,5 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0.
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина линии 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 1,2 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет подложки R=255 G=255 B=0
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	Не отображается
	
	

	602040408
	Сети газораспределения, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением до 0,005 мегапаскаля
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина линии 0,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, цвет R=132 G=0 B=168


Текстовая подпись:
Берётся из атрибута LENGTH.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина линии 0,5 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, цвет R=132 G=0 B=168.

	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина линии 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 1,2 мм, цвет R=132 G=0 B=168, цвет подложки 255,255,0.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	Не отображается
	
	

	602040409
	Сети газораспределения, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением от 0,005 до 0,3 мегапаскаля
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина линии 0,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, цвет R=132 G=0 B=168


Текстовая подпись:
Берётся из атрибута LENGTH.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина линии 0,5 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, цвет R=132 G=0 B=168.

	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина линии 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 1,2 мм, цвет R=132 G=0 B=168, цвет подложки 255,255,0.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	Не отображается
	
	



з) Объекты связи:
	Код объекта
	Вид объекта
	Вид локализации
	Статус объекта
	Условный знак
	Стиль условного знака (для Площадных или Линейных)
	Пространственные данные, отображаемые на картах

	602041512
	Центр обработки данных (ЦОД) c 200 и более количеством стоек
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	· Слой «Границы субъектов РФ»;
· Слой «Границы муниципальных образований»;
· Слой «Границы населенных пунктов»;
· Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»;
· Слой «Особо охраняемые природные территории»;
· Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ;
· Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН)

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602041603
	Магистральная волокно-оптическая линия связи
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	[bookmark: P13348]Толщина условного знака 1,1 мм, средняя линия 0,3 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, графические элементы диаметром 0,5 мм даются через 8,0 мм, цвет R=0 G=55 B=255


Текстовая подпись:
Берётся из атрибута LENGTH.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака 1,1 мм, cредняя линия 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 2,0 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, графические элементы располагать посередине штриха 5,0 мм, цвет R=0 G=55 B=255
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина условного знака 1,1 мм, средняя линия 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,0 мм штрих 1,0 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, графические элементы диаметром 0,5 мм располагать посередине штриха 5,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=0 G=55 B=255 цвет подложки R=255 G=255 B=0

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	Толщина условного знака 1,1 мм, средняя линия 0,3 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, графические элементы диаметром 0,5 мм даются через 8,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0 * 1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=0 G=55 B=255, цвет графических элементов для отображения ликвидации R=0 G=55 B=255
	

	602041510
	Автоматизированный сортировочный почтовый центр
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	



и) Объекты предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий 
и ликвидация их последствий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
	Код объекта
	Вид объекта
	Вид локализации
	Статус объекта
	Условный знак
	Стиль условного знака (для Площадных или Линейных)
	Пространственные данные, отображаемые на картах

	602050208
	Защитные сооружения в том числе: убежище, противорадиационное укрытие, укрытие
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	· Слой «Границы субъектов РФ»;
· Слой «Границы муниципальных образований»;
· Слой «Границы населенных пунктов»;
· Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»;
· Слой «Особо охраняемые природные территории»;
· Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ;
· Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН)
· Слой «Границы лесничества»

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602050209
	Сооружения противопожарного обустройства лесов, включая лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров; посадочные площадки, используемые в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров; пожарные наблюдательные пункты
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602050210
	Пожарные депо
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	



й) Объекты водоснабжения населения:
	Код объекта
	Вид объекта
	Вид локализации
	Статус объекта
	Условный знак
	Стиль условного знака (для Площадных или Линейных)
	Пространственные данные, отображаемые на картах

	602041101
	Водозабор поверхностный
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	· Слой «Границы субъектов РФ»;
· Слой «Границы муниципальных образований»;
· Слой «Границы населенных пунктов»;
· Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»;
· Слой «Особо охраняемые природные территории»;
· Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ;
· Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН)

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602041102
	Водопроводные очистные сооружения
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602041103
	Насосная станция
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602041104
	Водонапорная башня
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602041105
	Резервуар
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602041106
	Водозаборная (артезианская) скважина
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602041107
	Сети водоснабжения
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,5 мм, цвет R=0 G=169 B=230

Текстовая подпись:
Берётся из атрибута LENGTH.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,5 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, цвет R=0 G=169 B=230
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, толщина подложки 1,0 мм, цвет R=0 G=169 B=230, цвет подложки R=255 G=255 B=0.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде крестов 1,0 * 1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=0 G=169 B=230, цвет графических элементов R=0 G=0 B=0.

	



к) Объекты водоотведения:
	Код объекта
	Вид объекта
	Вид локализации
	Статус объекта
	Условный знак
	Стиль условного знака (для Площадных или Линейных)
	Пространственные данные, отображаемые на картах

	602041307
	Очистные сооружения
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	· Слой «Границы субъектов РФ»;
· Слой «Границы муниципальных образований»;
· Слой «Границы населенных пунктов»;
· Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»;
· Слой «Особо охраняемые природные территории»;
· Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ;
· Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН)

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602041308
	Насосная станция
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602041408
	Сети водоотведения
	Линейный
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, цвет 255,0,0, цвет графических элементов 168,0,0.

Текстовая подпись:
Берётся из атрибута OUTPUT.
Шрифт: Arial, размер 10.
Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей.
Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости*


*Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Производительность, тыс. куб. м/сут». Значение мощности должно браться из атрибута OUTPUT и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии.
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,5 мм, штрихи 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, цвет R=255 G=0 B=0, цвет графических элементов R=168 G=0 B=0.

	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, толщина подложки 1,0 мм, цвет R=255 G=0 B=0, цвет подложки R=255 G=255 B=0, цвет графических элементов R=168 G=0 B=0.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0 * 1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=255 G=0 B=0, цвет графических элементов R=168 G=0 B=0, цвет графических элементов для отображения ликвидации R=0 G=0 B=0
	



л) Объекты культуры и искусства:
	Код объекта
	Вид объекта
	Вид локализации
	Статус объекта
	Условный знак
	Стиль условного знака (для Площадных или Линейных)
	Пространственные данные, отображаемые на картах

	602010204
	Здание концертного зала, филармония
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	· Слой «Границы субъектов РФ»;
· Слой «Границы муниципальных образований»;
· Слой «Границы населенных пунктов»;
· Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»;
· Слой «Особо охраняемые природные территории»;
· Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ;
· Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН)

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010205
	Здание многоцелевого центра искусств
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010206
	Здание музея
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010207
	Музей-заповедник
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0G=0B=255, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0G=0B=255, фоновая заливка отсутствует.
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	не отображается
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	не отображается
	
	

	602010208
	Здание театра
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010209
	Здание библиотеки
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010202
	Здание социально-культурного, культурно-досугового клуба
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	



м) Объекты социального обслуживания:
	Код объекта
	Вид объекта
	Вид локализации
	Статус объекта
	Условный знак
	Стиль условного знака (для Площадных или Линейных)
	Пространственные данные, отображаемые на картах

	602010509
	Социальная гостиница, центр временного проживания граждан
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	· Слой «Границы субъектов РФ»;
· Слой «Границы муниципальных образований»;
· Слой «Границы населенных пунктов»;
· Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»;
· Слой «Особо охраняемые природные территории»;
· Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ;
· Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН)

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010510
	Дом для одиноких престарелых
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010511
	Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010805
	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	



н) Объекты молодежной политики:
	Код объекта
	Вид объекта
	Вид локализации
	Статус объекта
	Условный знак
	Стиль условного знака (для Площадных или Линейных)
	Пространственные данные, отображаемые на картах

	602010507
	Ресурсный центр добровольчества (волонтерства)
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	· Слой «Границы субъектов РФ»;
· Слой «Границы муниципальных образований»;
· Слой «Границы населенных пунктов»;
· Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»;
· Слой «Особо охраняемые природные территории»;
· Слой «Объекты транспортной инфраструктуры»;
· Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН)

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010506
	Молодежный центр
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ][image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	

	602010508
	Центр социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	[image: ]
	
	



о) Объекты похоронного дела:
	Код объекта
	Вид объекта
	Вид локализации
	Статус объекта
	Условный знак
	Стиль условного знака (для Площадных или Линейных)
	Пространственные данные, отображаемые на картах

	602050302
	Воинское кладбище, военное мемориальное кладбище
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=64 G=0 B=0, фоновая заливка отсутствует.

	· Слой «Границы субъектов РФ»;
· Слой «Границы муниципальных образований»;
· Слой «Границы населенных пунктов»;
· Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»;
· Слой «Особо охраняемые природные территории»;
· Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ;
· Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН) ;

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=64 G=0 B=0, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=64 G=0 B=0, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	не отображается
	
	

	602050303
	Крематорий
	Точечный**
	Существующий и строящийся
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]
	
	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	не отображается
	
	

	602050301
	Кладбище
	Площадной
	Существующий и строящийся
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=64 G=0 B=0, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к размещению
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=64 G=0 B=0, фоновая заливка отсутствует
	

	
	
	
	Планируемый к реконструкции
	[image: ]

[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=64 G=0 B=0, фоновая заливка отсутствует.

	

	
	
	
	Планируемый к ликвидации
	Не отображается
	
	



п) Функциональные зоны:
	[bookmark: _Hlk211215322]Код объекта
	Вид объекта
	Вид локализации
	Статус объекта
	Условный знак
	Стиль условного знака (для Площадных или линейных)
	Пространственные данные, отображаемые на картах

	701010100
	Жилые зоны
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=100 B=80.
	· Планируемые и существующие объекты федерального значения;
· Планируемые и существующие объекты регионального значения;
· Планируемые и существующие объекты местного значения

	701010100
	Жилые зоны
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=100 B=80.
	

	701010101
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=225 B=50.
	

	701010101
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=225 B=50.
	

	701010102
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=170 B=0.
	

	701010102
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=170 B=0.
	

	701010103
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=85 B=0.
	

	701010103
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=85 B=0.
	

	701010104
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=50 B=50.
	

	701010104
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=50 B=50.
	

	701010300
	Общественно-деловые зоны
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=194 G=0 B=123.
	

	701010300
	Общественно-деловые зоны
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=194 G=0 B=123.
	

	701010302
	Зона специализированной общественной застройки
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Описание стиля для ссылки <471> отсутствует в исходном документе.
	

	701010302
	Зона специализированной общественной застройки
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Описание стиля для ссылки <472> отсутствует в исходном документе.
	

	701010400
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=137 G=100 B=100.
	

	701010400
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=137 G=100 B=100.
	

	701010401
	Производственная зона
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=137 G=90 B=68.
	

	701010401
	Производственная зона
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=137 G=90 B=68.
	

	701010402
	Коммунально-складская зона
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=189 G=150 B=132.
	

	701010402
	Коммунально-складская зона
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=189 G=150 B=132.
	

	701010403
	Зона индустриального, технологического парка
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=156 G=156 B=156.
	

	701010403
	Зона индустриального, технологического парка
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=156 G=156 B=156.
	

	701010404
	Зона инженерной инфраструктуры
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=99 G=99 B=130.
	

	701010404
	Зона инженерной инфраструктуры
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=99 G=99 B=130.
	

	701010405
	Зона транспортной инфраструктуры
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=0 G=106 B=145.
	

	701010405
	Зона транспортной инфраструктуры
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=0 G=106 B=145.
	

	701010500
	Зоны сельскохозяйственного использования
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=255 B=182.
	

	701010500
	Зоны сельскохозяйственного использования
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=255 B=182.
	

	701010501
	Зона сельскохозяйственных угодий
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=208 G=224 B=176.
	

	701010501
	Зона сельскохозяйственных угодий
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=208 G=224 B=176.
	

	701010502
	Зона садоводства, огородничества
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=170 G=255 B=0.
	

	701010502
	Зона садоводства, огородничества
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=170 G=255 B=0.
	

	701010503
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=192 G=192 B=0.
	

	701010503
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=192 G=192 B=0.
	

	701010600
	Зоны рекреационного назначения
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=84 G=149 B=141.
	

	701010600
	Зоны рекреационного назначения
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=84 G=149 B=141.
	

	701010601
	Зона озелененных территорий общего пользования
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=0 G=255 B=197.
	

	701010601
	Зона озелененных территорий общего пользования
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=0 G=255 B=197.
	

	701010602
	Зона отдыха
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=245 G=122 B=122.
	

	701010602
	Зона отдыха
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=245 G=122 B=122.
	

	701010603
	Курортная зона
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=28 G=143 B=190.
	

	701010603
	Курортная зона
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=28 G=143 B=190.
	

	701010700
	Зоны специального назначения
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=171 G=205 B=102.
	

	701010700
	Зоны специального назначения
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=171 G=205 B=102.
	

	701010800
	Зона режимных территорий
	Площадной
	Существующий
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=208 G=208 B=255.
	

	701010800
	Зона режимных территорий
	Площадной
	Планируемый к размещению
	[image: ]
	Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=208 G=208 B=255.
	






р) Карты границ населенных пунктов:
	Код объекта
	Вид объекта
	Вид локализации
	Статус объекта
	Условный знак
	Стиль условного знака (для Площадных или Линейных)
	Пространственные данные, отображаемые на картах

	601010400
	Граница населенного пункта

	линейный

	существующий
	[image: ]

	Из ФГИС НСПД
	· Слой «Границы лесничества»;
· Слой «Особо охраняемые природные территории»;

	
	
	
	Планируемая
	[image: ]
	Толщина условного знака границы 1,0 мм, штрих 7,0 мм, интервал 8,0 мм, в интервале даются графические элементы диаметром 0,8 мм, цвет 255,0,255, толщина подложки 1,6 мм, цвет подложки 255,255,255.
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