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Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения


В соответствии с частью 13 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые требования к описанию и отображению 
в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Признать утратившими силу приказы Минэкономразвития России согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2027 года.



Министр                                                                                            М.Г. Решетников


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Минэкономразвития России
от «___» _______________ № ___




Т Р Е Б О В А Н И Я
 
к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

I. Общие положения

1.1. Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (далее – Требования) разработаны в целях структурирования и унификации информации об объектах федерального значения, объектах регионального значения и объектов местного значения (далее – объекты), необходимых для подготовки документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
1.2. Требования применяются: 
при подготовке и внесении изменений в документы территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований;
при создании и ведении федеральной государственной информационной системы территориального планирования, единой информационной системы, указанной в статье 56.1 Кодекса.
1.3. Требования включают в себя:
перечень областей и видов объектов, подлежащих отображению в составе документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
правила цифрового описания сведений о назначении объектов, подлежащих отображению в документах территориального планирования;
правила цифрового описания основных характеристик объектов, подлежащих отображению в документах территориального планирования;
правила отображения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
1.4. Требования к структуре описания сведений о объектах и их основных характеристиках.
Описание содержит следующие разделы:
наименование объекта;
статус;
значение;
основные характеристики.
Цифровое описание раздела наименования объекта содержит: «GLOBALID» – универсально уникальный идентификатор (UUID) –статистически уникальный 128-битный идентификатор, представленный в виде символьного поля длиной 36 символов в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 "Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Процедуры работы уполномоченных по регистрации ВОС. Часть 8. Создание, регистрация универсально уникальных идентификаторов (УУИд) 
и их использование в качестве компонентов идентификатора объекта АСН.1"[footnoteRef:1] 
и «CLASSID» -код объекта  [1:  Утвержден приказом Росстандарта от 7 сентября 2011 г. № 256-ст. ("Стандартинформ", М., 2012).] 

Цифровое описание раздела статуса содержит «STATUS» - существующий и строящийся, в том числе, находящийся в стадии реконструкции; планируемый к размещению; планируемый к реконструкции; планируемый к ликвидации (сносу) объект.
Цифровое описание раздела значение содержит «REG_STATUS» – федеральный, региональный, местный объект.
Цифровое описание основных характеристик объекта должно содержать значение характеристики в соответствии с ее наименованием по классификации объектов, установленной Требованиями. Значение характеристики должно соответствовать одному из следующих вариантов:
для количественных характеристик - ее численное значение;
для качественных характеристик - код соответствующего значения;
для характеристик типа "наименование" - собственное имя объекта 
в текстовой форме в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
1.5. Значения основных характеристик объектов могут быть представлены следующими типами данных:
символьное – произвольный набор символов;
вещественное – значения целого или дробного числа. В случае дробного числа разделителем между целой и дробной частью должна быть запятая;
целое – целое число. Целое число может представлять значение справочника с конечным перечнем предопределенных текстовых значений характеристики.
1.6. Требования к отображению объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов федерального значения должны учитывать характер локализации:
Точечный;
Линейный – для линейных объектов в соответствии с Кодексом;
Площадной – для четко локализованной группы объектов - комплексов зданий, сооружений, а также территорий.
1.7. При отображении пространственных данных об объектах следует соблюдать следующие основные принципы:
наглядность – визуализация должна быть направлена на помощь пользователю в восприятии информации;
согласованность – визуализируемые данные должны соответствовать цифровой информации по заданным критериям;
соответствие – визуализация должна максимально соответствовать реальному образу пространственных объектов, не нарушать общепринятые обычаи (быть интуитивно понятной, использовать общепринятые цветовые решения);
информативность – визуализация должна подробно и точно передавать установленные качественные и количественные характеристики пространственных данных об объектах;
полнота – визуализация должна передавать максимальное количество пространственных данных;
эстетичность – изобразительные средства должны обеспечивать гармонию 
и выразительность цветовых решений, уравновешенность, логичность, экономичность и компактность композиционных графических форм, совершенство общего вида и удобство использования результатов визуализации при территориальном планировании.
II. Правила описания объектов
[bookmark: _Hlk216649205]2.1. Объекты инфраструктуры образования
2.1.1. Класс объектов "Объекты образования" содержит:
2.1.1.1. Перечень объектов в классе "Объекты образования":
	Код объекта
	Вид объекта
	Рекомендованное значение объекта

	602010113
	Здание (комплексы зданий) учебного, учебно-лабораторного, учебно-производственного и социального назначения образовательных организаций высшего образования и их филиалов.
	Федеральное

	602010114
	Учебный полигон, учебная база практики 
	Федеральное

	602010115
	Здание общежитий и гостиниц образовательных организаций высшего образования и их филиалов
	Федеральное

	602010116
	Кампус
	Федеральное

	602010106
	Здание (комплексы зданий) учебного, учебно-лабораторного, учебно-производственного и социального назначения образовательных организаций среднего профессионального образования
	Региональное

	602010105
	Школа-интернат
	Региональное

	602010102
	Здание общеобразовательных организаций (школы, лицеи)
	Местное

	602010101
	Здание дошкольных образовательных организаций
	Местное

	602010103
	Здание (комплексы зданий) организаций дополнительного образования детей
	Местное


Для объектов с кодами 602010114, 602010116 вид локализации – Площадной.
Для объектов с кодами 602010113, 602010115, 602010105, 602010106, 602010101, 602010102, 602010103 вид локализации – Точечный.
2.1.1.2. Описание объектов должно содержать:
	Краткое наименование
	Описание
	Тип данных
	Множество значений (домен)
	Примечание

	GLOBALID
	Идентификатор объекта
	UUID
	
	

	CLASSID
	Код объекта
	Текстовое
	В соответствии с кодом объекта в классе
	

	NAME
	Наименование объекта
	Текстовое
	
	

	STATUS
	Статус объекта
	Целое
	Общий справочник STATUS
	

	REG_STATUS
	Значение объекта
	Целое
	Общий справочник REG_STATUS
	

	CAPACITY
	Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для студентов, обучающихся, мест для практики)
	Целое
	
	


	CODSP
	Коды специальностей, направлений подготовки
	Текстовое
	
	Заполняется для объектов 602010113, 602010116

	CAPACITY_OBCH
	Вместимость (кол-во мест для проживания)
	Целое
	
	Заполняется для объектов 602010105, 602010115, 602010116

	ED_PRS
	Пропускная способность (число обучающихся)
	Целое
	
	Заполняется для объекта 602010103

	TYPEDDSK
	Тип дошкольных образовательных организаций
	Целое
	Справочник TYPEDDSK
	Заполняется для объекта 602010101


	NOTE
	Примечание
	Текстовое
	
	

	PL_POL
	Площадь, кв. м
	Целое
	
	Заполняется для объекта 602010114


2.1.1.3. Набор справочников:
а) Справочник: Тип дошкольных образовательных организаций - TYPEDDSK (тип поля кода значения - целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	Детский сад, детский сад-ясли

	2
	Детские ясли


[bookmark: _Hlk216649178][bookmark: _Hlk216649325]2.2. Объекты инфраструктуры физической культуры и спорта
2.2.1. Класс объектов "Физической культуры и спорта": содержит
2.2.1.1. Перечень объектов в классе "Объекты физической культуры и массового спорта":
	Код объекта
	Вид объекта
	Рекомендованное значение объекта

	602010303
	Арена, стадион
	Региональное

	602010304
	Автодром
	Региональное

	602010305
	Бассейн
	Региональное

	602010306
	Велотрек
	Региональное

	602010307
	Стрельбище, тир
	Региональное

	602010308
	Конноспортивный комплекс
	Региональное

	602010309
	Лыжный комплекс
	Региональное

	602010310
	Биатлонно-лыжный комплекс
	Региональное

	602010311
	Горнолыжный комплекс
	Региональное

	602010312
	Санно-бобслейная трасса
	Региональное

	602010313
	Спортивная трасса
	Региональное

	602010314
	Гребной канал
	Региональное

	602010315
	Канал для гребного слалома
	Региональное

	602010316
	Парк для экстремальных видов спорта
	Региональное

	602010317
	Здание спортивного зала
	Местное

	602010318
	Физкультурно-оздоровительный 
комплекс (ФОК)
	Местное

	602010319
	Плоскостные спортивные сооружения 
	Местное


Для объекта с кодом 602010303 вид локализации – Площадной.
Для объектов с кодами 602010304, 602010305, 602010306, 602010308, 602010307, 602010309, 602010310, 602010311, 602010312, 602010313, 602010314, 602010315, 602010316, 602010317, 602010318, 602010319 вид локализации – Точечный
2.2.1.2. Описание основных характеристик должно содержать:
	Краткое наименование
	Описание
	Тип данных
	Множество значений (домен)
	Примечание

	GLOBALID
	Идентификатор объекта
	UUID
	
	

	CLASSID
	Код объекта
	Текстовое
	В соответствии с кодом объекта в классе
	

	STATUS
	Статус объекта
	Целое
	Общий справочник STATUS
	

	REG_STATUS
	Значение объекта
	Целое
	Общий справочник REG_STATUS
	

	NAME
	Наименование объекта
	Текстовое
	
	

	MSPR_TYPE
	Код классификатора объектов спорта
	Текстовое
	Справочник, Утвержден приказом Министерства спорта Российской Федерации от 3 июля 2024 г. №639

	

	TYPEPSS
	Вид плоскостного спортивного сооружения
	Целое
	Справочник TYPEPSS
	Заполняется для объекта 602010319

	CAPACITYVSP
	Вместимость (число зрительских мест)
	Целое
	
	Заполняется для объектов 602010303
602010304
602010305,
602010306,
602010308.

	CAPACITY
	Единовременная пропускная способность, чел.
	Целое
	
	Заполняется для объектов 602010307,
602010309,
602010310,
602010311,
602010312,
602010313,
602010314,
602010315,
602010316,
602010317,
602010318,
602010319

	NOTE
	Примечание
	Текстовое
	
	


2.1.1.3. Набор справочников:
а) Справочник: Вид плоскостного спортивного сооружения - TYPEPSS (тип поля кода значения - целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	Площадка спортивная

	2
	Поле спортивное


[bookmark: _Hlk216649333]2.3. Объекты инфраструктуры здравоохранения
2.3.1. Класс объектов "Объекты здравоохранения" содержит:
2.3.1.1. Перечень объектов в классе "Объекты здравоохранения":
	Код объекта
	Вид объекта
	Рекомендованное значение объекта

	[bookmark: _Hlk212590706]602010409
	Объекты (здание, комплекс зданий), на базе которых оказывается высокотехнологичная медицинская помощь: больницы (в том числе клинические); специализированные больницы, центры (в том числе детские)
	Федеральное

	602010410
	Объекты (здание, комплекс зданий), подведомственные федеральным органам исполнительной власти
	Федеральное

	602010411
	Объекты (здание, комплекс зданий), на базе которых оказывается медицинская помощь ФМБА России: медицинский центр
	Федеральное

	602010404
	Объекты (здание, комплекс зданий) обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
	Федеральное

	602010412
	Объекты (здание, комплекс зданий) медицинской реабилитации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, - центры медицинской реабилитации.
	Федеральное

	602010413
	Объекты (здание, комплекс зданий) санаторно-курортного лечения, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, - санатории.
	Федеральное

	602010402
	Поликлиника многопрофильная с дневным стационаром
	Региональное

	602010401
	Комплекс зданий больницы многопрофильной без оказания высокотехнологичной медицинской помощи
	Региональное

	602010414
	Больница детская (в том числе с поликлиникой)
	Региональное

	602010415
	Комплекс зданий больницы специализированной без оказания высокотехнологичной медицинской помощи
	Региональное

	602010416
	Больница инфекционная (в том числе детская)
	Региональное

	602010701
	Объект санаторно-курортного назначения
	Региональное

	602010417
	Здание, комплекс зданий центра медицинского специализированного (в том числе детского)
	Региональное

	602010418
	Перинатальные центры
	Региональное

	602010428
	Диспансер со стационаром
	Региональное

	602010433
	Станция переливания крови, центр крови
	Региональное

	602010419
	Хоспис
	Региональное

	602010429
	Амбулатории до 100 посещений в смену
	Местное

	602010430
	Офис врача общей практики
	Местное

	602010406
	Фельдшерско-акушерский, фельдшерский пункт (в том числе с помещениями для проживания врача)
	Местное

	602010431
	Поликлиника, поликлиника со стационаром 
(в том числе с детским отделением)
	Местное

	602010432
	Поликлиника детская (в том числе детская 
с бассейном)
	Местное

	602010420
	Больница участковая  
	Местное

	602010421
	Родильный дом
	Местное

	602010434
	Молочная кухня
	Местное

	602010427
	Станция скорой медицинской помощи
	Местное

	602010422
	Геронтологический центр, дом (больница) сестринского ухода
	Местное


Для объектов с кодами 602010401, 602010415 вид локализации – Площадной.
Для объектов с кодами 602010402, 602010409, 602010410, 602010411, 602010404, 602010412, 602010413, 602010414, 602010416, 602010701, 602010417, 602010428, 602010431, 602010432, 602010422, 602010418, 602010433, 602010419, 602010429, 602010430, 602010406, 602010420, 602010421, 602010434, 602010427 вид локализации – Точечный.
2.3.1.2. Описание основных характеристик должно содержать
	Краткое наименование
	Описание
	Тип данных
	Множество значений (домен)
	Примечание

	GLOBALID
	Идентификатор объекта
	UUID
	
	

	CLASSID
	Код объекта
	Текстовое
	В соответствии с кодом объекта в классе
	

	VIDEFOIV
	Вид объекта (здание, комплекс зданий), подведомственные федеральным органам исполнительной власти
	Целое
	Заполняется значением из справочника VIDEFOIV
	Обязательно для объекта
602010410

	VIDFMBA
	Вид объекта (здание, комплекс зданий), на базе которых оказывается медицинская помощь ФМБА России
	Целое
	Заполняется значением из справочника VIDFMBA
	Обязательно для объекта
101010303

	VIDSANEP
	Вид объекта (здание, комплекс зданий) обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
	Целое
	Заполняется значением из справочника VIDSANEP
	Обязательно для объекта
602010404

	NAME
	Наименование объекта
	Текстовое
	
	

	STATUS
	Статус объекта
	Целое
	Общий справочник STATUS
	

	REG_STATUS
	Значение объекта
	Целое
	Общий справочник REG_STATUS
	

	LEVELMED
	Уровень медицинской организации
	Вещественное
	
	

	CAPACITY_S
	Мощность объекта (здание, комплекс зданий) по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену
	Целое
	
	Заполняется для объектов 602010410,
602010402,
602010401,
602010414,
602010428,
602010429,
602010430,
602010406,
602010431,
602010432,
602010420.

	CAPACITY24
	Мощность больничного стационара, количество коек
	Целое
	
	Заполняется для объектов 602010409,
602010410,
602010411,
602010412,
602010413,
602010401,
602010414,
602010415,
602010416,
602010701,
602010417,
602010418,
602010428,
602010431,
602010420,
602010421,
602010422.

	NUM_CARS
	Мощность станции скорой помощи, кол-во машин
	Целое
	
	Заполняется для объектов 602010427

	CAPACITYBL
	Мощность станции переливания крови, л. в год
	Целое
	
	Заполняется для объектов 602010433

	RES_STYPE
	Вид объекта санаторно-курортного назначения
	Целое
	Справочник RES_STYPE
	Заполняется для объектов 602010701




2.3.1.3. Набор справочников:
а) Справочник: Вид объекта (здание, комплекс зданий), подведомственные федеральным органам исполнительной власти - VIDEFOIV (тип поля кода значения - целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	Медицинский научно-клинический центр

	2
	Национальный медицинский исследовательский центр;

	3
	Больница (в том числе детская), госпиталь

	4
	Поликлиника (в том числе детская), лечебно-реабилитационный центр, медицинский центр


б) Справочник: Вид объекта (здание, комплекс зданий), на базе которых оказывается медицинская помощь ФМБА России - VIDFMBA (тип поля кода значения - целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	Окружной, многопрофильный, исследовательский, реабилитационный, клинический, научно-клинический)

	2
	Медико-санитарная часть, в том числе центральная

	3
	Больница

	4
	Поликлиника (в том числе детская)

	5
	Научно-исследовательский институт


в) Справочник: Вид объекта (здание, комплекс зданий) обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - VIDSANEP (тип поля кода значения - целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	Центр гигиены и эпидемиологии

	2
	Противочумный центр (станция)

	3
	Дезинфекционный центр (станция)

	4
	Лаборатория высокого уровня биологической защиты


[bookmark: _Hlk211754874]г) Справочник: Вид объекта санаторно-курортного назначения - RES_STYPE (тип поля кода значения – целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	Бальнеологическая лечебница

	2
	Грязелечебница

	3
	Курортная поликлиника

	4
	Санатории, санатории-профилактории

	5
	Санаторий для детей, в том числе для детей с родителями


[bookmark: _Hlk216649342]2.4. Объекты транспортной инфраструктуры
2.4.1. Класс объектов "Объекты воздушного транспорта" содержит:
2.4.1.1. Перечень объектов в классе "Объекты воздушного транспорта":
	Код объекта
	Вид объекта
	Рекомендованное значение объекта

	602031202
	Аэропорт
	Федеральное

	602031203
	Аэродромы, расположенные вне аэропортов, с проектным объемом пассажирских перевозок 10 тыс. пассажиров в год и более
	Федеральное

	602031207
	Аэродром, посадочная площадка федеральных казенных предприятий
	Федеральное

	602031208
	Аэродром, посадочная площадка учебных заведений гражданской авиации
	Федеральное

	602031206
	Объекты (комплексы зданий, сооружений) Единой системы организации воздушного движения, расположенные вне аэропортов (аэродромов)
	Федеральное

	602031204
	Вертодром
	Региональное

	602031205
	Посадочная площадка
	Региональное


Для объектов с кодами 602031202, 602031203, 602031207, 602031208, 602031204, 602031205 вид локализации – Площадной.
Для объекта с кодом 602031206 вид локализации – Точечный.
2.4.1.2. Описание основных характеристик должно содержать:
	Краткое наименование
	Описание
	Тип данных
	Множество значений (домен)
	Примечание

	GLOBALID
	Идентификатор объекта
	UUID
	
	

	CLASSID
	Код объекта
	Текстовое
	В соответствии с кодом объекта в классе
	

	NAME
	Наименование объекта
	Текстовое
	
	

	STATUS
	Статус объекта
	Целое
	Общий справочник STATUS
	

	REG_STATUS
	Значение объекта
	Целое
	Общий справочник REG_STATUS
	

	CLASSAER
	Класс аэропорта
	Целое
	Общий справочник CLASSAER
	Заполняется для объекта 602031202

	CAPACITY
	Пропускная способность аэропорта, пассажиров в час
	Целое
	
	Заполняется для объекта 602031202

	PASS
	Пассажиропоток (тыс. человек в год)
	Целое
	
	Заполняется для объекта 602031202

	FREIGHT
	Грузооборот (тонн в сутки)
	Вещественное
	
	Заполняется для объекта 602031202

	RWY_CLASS
	Класс взлетно-посадочной полосы
	Целое
	Справочник RWY_CLASS
	Заполняется для объекта 602031202

	VVPKOL
	Количество взлетно-посадочных полос
	Целое
	
	Заполняется для объектов 602031203
602031208

	TYPE_VVP
	Тип взлетно-посадочной полосы
	Целое
	Справочник TYPE_VVP
	Заполняется для объектов 602031203
602031207
602031208

	SIZEVVP
	Размеры посадочной площадки (ширина, длина, м)
	Целое
	
	Заполняется для объектов 
602031204

	PROPVD
	Принадлежность к зоне (району) Единой системы организации воздушного движения, расположенные вне аэропортов (аэродромов)
	Текстовое
	
	Заполняется для объекта 602031206

	NOTE
	Примечание
	Текстовое
	
	


2.4.1.3. Набор справочников:
а) Справочник: Класс взлетно-посадочной полосы – RWY_CLASS 
(тип поля кода значения – целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	А

	2
	Б

	3
	В

	4
	Г


б) Справочник: Класс аэропорта – CLASSAER (тип поля кода значения - целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	Внеклассный аэропорт с годовым объемом пассажиропотока более 15 млн пассажиров в год

	2
	Аэропорт I класса с годовым объемом пассажиропотока от 10 до 15 млн пассажиров в год

	3
	Аэропорт II класса с годовым объемом пассажиропотока от 7 до 10 млн пассажиров в год

	4
	Аэропорт III класса с годовым объемом пассажиропотока от 4 до 7 млн пассажиров в год

	5
	Аэропорт IV класса с годовым объемом пассажиропотока от 1 до 4 млн пассажиров в год

	6
	Аэропорт V класса с годовым объемом пассажиропотока от 100 тыс. до 1 млн пассажиров в год

	7
	Неклассифицированный аэропорт с годовым объемом пассажиропотока менее 100 тыс. пассажиров в год


б) Справочник: Тип взлетно-посадочной полосы – TYPE_VVP (тип поля кода значения – целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	Оборудованная

	2
	Необорудованная


2.4.2. Класс объектов "Объекты морского транспорта" содержит:
[bookmark: _Hlk216650929]2.4.2.1. Перечень объектов в классе "Объекты морского транспорта"
	Код объекта
	Вид объекта
	Рекомендованное значение объекта

	602031301
	Морской порт
	Федеральное

	602031312
	Морской терминал
	Федеральное

	602031313
	Яхтенные марины (яхтенные порты), расположенные в морских портах
	Федеральное

	602031302
	Объекты (маячные сооружения) навигационно-гидрографического обеспечения, расположенные вне морских портов
	Федеральное


Для объектов с кодами 602031301, 602031313 вид локализации – Площадной.
Для объектов с кодами 602031312, 602031302 вид локализации – Точечный.
2.4.2.2. Описание основных характеристик должно содержать
	Краткое наименование
	Описание
	Тип данных
	Множество значений (домен)
	Примечание

	GLOBALID
	Идентификатор объекта
	UUID
	
	

	CLASSID
	Код объекта
	Текстовое
	В соответствии с кодом объекта в классе
	

	STATUS
	Статус объекта
	Целое
	Общий справочник STATUS
	

	REG_STATUS
	Значение объекта
	Целое
	Общий справочник REG_STATUS
	

	NAME
	Наименование объекта
	Текстовое
	
	

	CAPACITY
	Грузооборот (тонн в год)
	Вещественное
	
	Заполняется для объекта 602031301

	PRJ_POVS
	Пассажирооборот (тыс. человек в год)
	Вещественное
	
	Заполняется для объектов 602031301
602031312

	TYPETRML
	Тип терминала
	Целое
	Справочник TYPETRML
	Заполняется для объектов 602031301
602031312

	KOLTRML
	Количество терминалов (ед)
	Целое
	
	Заполняется для объекта 602031301

	SYDOR
	пропускная способность (тонн в год)
	Текстовое
	
	Заполняется для объекта 602031312

	VDPERLG
	Вид переваливаемого груза
	Целое
	Справочник VDPERLG
	Заполняется для объекта 602031312

	NIMPERLG
	Основная номенклатура переваливаемых грузов (код  по ОКПД2)
	Текстовое
	
	Заполняется для объекта 602031312

	KLVPARC
	Количество обслуживаемых яхт (ед.)
	Целое
	
	Заполняется для объекта 602031313

	CAPACITY_ED
	Мощность (мор.миль)
	Целое
	
	Заполняется для объекта 602031302

	NOTE
	Примечание
	Текстовое
	
	


2.4.2.3. Набор справочников:
а) Справочник: Тип терминала - TYPETRML (тип поля кода значения - целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	Универсальный

	2
	Для навалочных грузов

	3
	Для наливных грузов

	4
	Для грузов в контейнерах

	6
	Терминал лихтеровозной системы

	7
	Терминал морских паромных переправ

	8
	Пассажирский

	9
	Обслуживающего назначения


б) Справочник: Вид переваливаемого груза – VDPERLG (тип поля кода значения – целое)
	Код значения
	Значение справочника

	1
	Навалочные

	2
	Насыпные

	3
	Генеральные

	4
	Лесные

	5
	Грузы в контейнерах

	6
	Грузы на паромах

	7
	Накатные грузы

	8
	Наливные


2.4.3. Класс объектов "Объекты внутреннего водного транспорта" содержит:
[bookmark: _Hlk216650945]2.4.3.1. Перечень объектов в классе "Объекты внутреннего водного транспорта":
	Код объекта
	Вид объекта
	Рекомендованное значение объекта

	602031303
	Речной порт общего пользования
	Федеральное

	602031308
	Судоходные гидротехнические сооружения, расположенные на внутренних водных путях федерального значения (судоходные шлюзы, судоподъемники и гидроузлы)
	Федеральное

	602031307
	Пристань общего пользования
	Региональное

	[bookmark: _Hlk212592113]602031314
	Яхтенный порт (марина)
	Региональное

	602031315
	Судоходные гидротехнические сооружения, расположенные на внутренних водных путях регионального значения (шлюзы, судоподъемники, гидроузлы (судоходные плотины)
	Региональное


Для объектов с кодами 602031303, 602031307, 602031314 вид локализации – Площадной.
Для объектов с кодами 602031308, 602031315 вид локализации – Точечный.
2.4.3.2. Описание основных характеристик должно содержать
	Краткое наименование
	Описание
	Тип данных
	Множество значений (домен)
	Примечание

	GLOBALID
	Идентификатор объекта
	UUID
	
	

	CLASSID
	Код объекта
	Текстовое
	В соответствии с кодом объекта в классе
	

	STATUS
	Статус объекта
	Целое
	Общий справочник STATUS
	

	REG_STATUS
	Значение объекта
	Целое
	Общий справочник REG_STATUS
	

	NAME
	Наименование объекта
	Текстовое
	
	

	CATRCP
	Категория порта
	Целое
	Справочник CATRCP
	Заполняется для объекта 602031303

	CAPACITY
	Грузооборот (тонн в год)
	Вещественное
	
	Заполняется для объектов
602031303
602031307

	PRJ_POVS
	Пассажирооборот (тыс. человек в год)
	Вещественное
	
	Заполняется для объектов 602031303
602031307

	TYPETRML
	Тип терминала
	Целое
	Общий справочник TYPETRML
	Заполняется для объекта
602031303

	KOLTRML
	Количество терминалов (ед)
	Целое
	
	Заполняется для объекта 602031303

	KLVPARC
	Количество обслуживаемых яхт (ед.)
	Целое
	
	Заполняется для объекта 602031314

	SH_CAPACITY
	Судооборот судов/сутки
	Вещественное
	
	Заполняется для объектов
602031308
602031315

	NOTE
	Примечание
	Текстовое
	
	


2.4.3.3. Набор справочников:
а) Справочник: Категория речного порта – CATRCP (тип поля кода значения – целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	I категория - грузооборот более 15000 тонн, пассажирооборот более 2000 пассажиров

	2
	II категория - грузооборот 3501 - 15000 тонн, пассажирооборот 501 - 2000 пассажиров

	3
	III категория - грузооборот 751 - 3500 тонн, пассажирооборот 201 - 500 пассажиров

	4
	IV категория - грузооборот 750 тонн и менее, пассажирооборот менее 200 пассажиров


2.4.4. Класс объектов "Объекты автомобильного транспорта"
содержит:
[bookmark: _Hlk216650959]2.4.4.1. Перечень объектов в классе "Объекты автомобильного транспорта":
	Код объекта
	Вид объекта
	Рекомендованное значение объекта

	602030301
	Автомобильные дороги общего пользования, входящие в опорную сеть автомобильных дорог
	Федеральное

	602030302
	Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, не входящие в опорную сеть автомобильных дорог
	Региональное

	602030701
	Автовокзал (автостанция)
	Региональное

	602030602
	Транспортно-пересадочный узел
	Региональное

	602030303
	Автомобильные дороги общего пользования местного значения
	Местное 

	602030401
	Магистральные городские дороги
	Местное

	602030403
	Основные (магистральные) улицы населенного пункта
	Местное

	602031006
	Рельсовый путь трамвая
	Местное

	602031106
	Остановочный пункт (начальный и конечный, включая разворотные кольца)
	Местное

	60203
	Стоянка
	Местное


Для объектов с кодами 602030301, 602030302, 602030303, 602030401, 602030403, 602031006 вид локализации – Линейный.
Для объекта с кодом 602030701, 602030602, 602031106 вид локализации – Точечный.
2.4.4.2. Описание основных характеристик должно содержать
	Краткое наименование
	Описание
	Тип данных
	Множество значений (домен)
	Примечание

	GLOBALID
	Идентификатор объекта
	UUID
	
	

	CLASSID
	Код объекта
	Текстовое
	В соответствии с кодом объекта в классе
	

	STATUS
	Статус объекта
	Целое
	Общий справочник STATUS
	

	REG_STATUS
	Значение объекта
	Целое
	Общий справочник REG_STATUS
	

	NAME
	Наименование объекта
	Текстовое
	
	

	CAT_EXIST
	Категория автомобильной дороги 
	Целое
	Справочник CAT_RDTYPE
	Обязательно для объектов 602030301, 602030302, 602030303, 602030401, 602030403

	PRSPNS
	Расчетная интенсивность движения (автомобилей в сутки)
	Целое
	
	Обязательно для объектов 602030301, 602030302, 602030303, 602030401, 602030403, 602031006

	LENGTH
	Протяженность сооружения, км
	Целое
	
	Обязательно для объектов 602030301, 602030302, 602030303, 602030401, 602030403

	CAPACITY
	Вместимость, чел.
	Целое
	
	Обязательно для объектов 602030701, 602031106

	PASS
	Пассажиропоток (тыс. человек в год)
	Вещественное
	
	Обязательно для объектов 602030701, 602030602

	PASS_HR
	Провозная способность линии в одном направлении, тыс. пасс/ч
	Вещественное
	
	Обязательно для объекта 602031006

	NOTE
	Примечание
	Текстовое
	
	



2.4.4.3. Набор справочников:
а) Справочник: Категория автомобильной дороги - CAT_RDTYPE (тип поля кода значения - целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	IА (Автомагистраль)

	2
	IБ (Скоростная автомобильная дорога)

	3
	IВ (Дорога обычного типа (не скоростная дорога)

	4
	II (Дорога обычного типа (не скоростная дорога)

	5
	III (Дорога обычного типа (не скоростная дорога)

	6
	IV (Дорога обычного типа (не скоростная дорога)

	7
	V (Дорога обычного типа (не скоростная дорога)



2.4.5. Класс объектов "Объекты железнодорожного транспорта"
содержит:
[bookmark: _Hlk216650973]2.4.5.1. Перечень объектов в классе "Объекты железнодорожного транспорта":
	Код объекта
	Вид объекта
	Рекомендованное значение объекта

	602030101
	Железнодорожные линии (с расположенными на них железнодорожными станциями и остановочными пунктами)
	Федеральное

	602030201
	Железнодорожные станции
	Федеральное

	602030103
	Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта
	Федеральное

	602030206
	Транспортно-логистические центры, на которых осуществляется перегрузка грузов с одного вида транспорта на другой вид транспорта, с проектным объемом перевалки грузов 500 тыс. тонн в год и более
	Федеральное

	602030102
	Железнодорожные пути необщего пользования (подъездные пути) с проектным объемом перевозок грузов менее 30 тыс. тонн в сутки
	Региональное

	602030202
	Железнодорожный вокзал
	Региональное


Для объектов с кодами 602030206 вид локализации – Площадной.
Для объектов с кодами 602030101, 602030102, 602030103 вид локализации – Линейный.
Для объекта с кодом 602030201, 602030202 вид локализации – Точечный.

2.4.5.2. Описание основных характеристик должно содержать
	Краткое наименование
	Описание
	Тип данных
	Множество значений (домен)
	Примечание

	GLOBALID
	Идентификатор объекта
	UUID
	
	

	CLASSID
	Код объекта
	Текстовое
	В соответствии с кодом объекта в классе
	

	STATUS
	Статус объекта
	Целое
	Общий справочник STATUS
	

	REG_STATUS
	Значение объекта
	Целое
	Общий справочник REG_STATUS
	

	TYPEGZL
	Вид железнодорожной линии
	Целое
	Справочник TYPEGZL
	Обязательно для объекта 602030101, 602030103

	NAME
	Наименование объекта
	Текстовое
	
	

	LENGTH
	Протяженность сооружения, км
	Вещественное
	
	Обязательно для объектов 602030101, 602030103

	CAT_RR
	Категория железнодорожной линии
	Целое
	Справочник CAT_RR
	Обязательно для объектов 602030101, 602030103

	PDJ_SRSG
	Объем перевозок (тонн в год)
	Вещественное
	
	Заполняется для объектов
602030201
602030206
602030102

	PROP_GR
	Пропускная способность (пар поездов в сутки)
	Целое
	
	Заполняется для объектов 602030201, 602030103

	CAPACITY
	Вместимость (чел)
	Целое
	
	Заполняется для объекта 602030202

	PASS
	Пассажиропоток (млн человек в год)
	Целое
	
	Заполняется для объекта 602030202

	NOTE
	Примечание
	Текстовое
	
	


2.4.5.3. Набор справочников:
а) Вид железнодорожной линии - TYPEGZL (тип поля кода значения - целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	железнодорожные пути общего пользования

	2
	железнодорожные пути необщего пользования с проектным объемом перевозок грузов 30 тыс. тонн в сутки и более



б) Справочник: Категория железнодорожной линии - CAT_RR (тип поля кода значения - целое):
	Код значения
	Значение справочника

	
	Высокоскоростные магистрали

	
	Скоростные магистрали

	
	Магистрали с преимущественно пассажирским движением

	
	Особогрузонапряженные магистрали

	
	I

	
	II

	
	III

	
	IV

	
	V

	
	Внутристанционные соединительные и подъездные пути



[bookmark: _Hlk216650984]2.4.6. Класс объектов "Пункты пропуска через государственную границу"
содержит:
2.4.6.1. Перечень объектов в классе "Пункты пропуска через государственную границу":
	Код объекта
	Вид объекта
	Рекомендованное значение объекта

	602031501
	Пункт пропуска через государственную границу
	Федеральное


Вид локализации – Точечный.

2.4.6.2. Описание основных характеристик должно содержать
	Краткое наименование
	Описание
	Тип данных
	Множество значений (домен)
	Примечание

	GLOBALID
	Идентификатор объекта
	UUID
	
	

	CLASSID
	Код объекта
	Текстовое
	В соответствии с кодом объекта в классе
	

	STATUS
	Статус объекта
	Целое
	Общий справочник STATUS
	

	REG_STATUS
	Значение объекта
	Целое
	Общий справочник REG_STATUS
	

	INT_TRN_T
	Тип пунктов пропуска по виду международного сообщени
	Целое
	Справочник INT_TRN_T
	

	INT_TRF_T
	Тип пунктов пропуска по характеру международного сообщения
	Целое
	Справочник INT_TRF_T
	



2.4.6.3. Набор справочников:
а) Справочник: Тип пунктов пропуска по виду международного сообщения - INT_TRN_T (тип поля кода значения - целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	Морские

	2
	Речные (озерные)

	3
	Воздушные

	4
	Автомобильные

	5
	Железнодорожные

	6
	Пешеходные

	7
	Смешанные



б) Справочник: Тип пунктов пропуска по характеру международного сообщения - INT_TRF_T (тип поля кода значения - целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	Пассажирский

	2
	Грузовой

	3
	Грузопассажирский



[bookmark: _Hlk211845003][bookmark: _Hlk216649352]2.5. Объекты энергетики
2.5.1. Класс объектов "Объекты энергетики"
содержит:
2.5.1.1. Перечень объектов в классе "Объекты энергетики":
	Код объекта
	Вид объекта
	Рекомендованное значение объекта

	602040111
	Атомные электростанции
	Федеральное

	602020404
	Объекты хранения, захоронения и переработки радиоактивных отходов
	Федеральное

	602040124
	Гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электрические станции и иные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, установленная генерируемая мощность которых составляет 25 МВт и выше
	Федеральное

	602040319
	Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 150 кВ и выше
	Федеральное

	602040125
	Электрические станции, установленная генерирующая мощность которых составляет 25 МВт и выше, и линии электропередачи (кабельные и воздушные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие выдачу мощности указанных станций
	Федеральное

	602040226
	Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 150 кВ и выше
	Федеральное

	602040320
	Линии электропередачи, пересекающие границу Российской Федерации, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше
	Федеральное

	602040321
	Линии электропередачи и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для обеспечения выдачи мощности новыми электростанциями, мощность которых превышает 500 МВт
	Федеральное

	602040322
	Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и вывод из работы которых приводит к технологическим ограничениям перетока электрической энергии (мощности) по сетям более высокого класса напряжения
	Федеральное

	602040323
	Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 (150) кВ, за исключением линий электропередачи, пересекающих границу Российской Федерации, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации, и вывод из работы, которых не приводит к технологическим ограничениям перетока электрической энергии (мощности) по сетям более высокого класса напряжения
	Региональное

	602040227
	Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 (150) кВ
	Региональное

	602040313
	Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ
	Региональное

	602040213
	Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ
	Региональное

	602040228
	Объекты коммунальной энергетики, в том числе: теплоэлектроцентрали, котельные, установленная генерирующая мощность которых составляет до 25 МВт, котельные
	Местное

	602040325
	Сети тепловые
	Местное

	602040324
	Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 35 кВ
	Местное

	602040229
	Подстанции распределительные, проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 35 кВ
	Местное


Для объектов с кодами 602040111, 602020404, 602040124 вид локализации – Площадной.
Для объектов с кодами 602040319, 602040320, 602040321, 602040322, 602040323, 602040313, 602040325, 602040324 вид локализации – Линейный.
Для объектов с кодами 602040125, 602040226, 602040227, 602040213, 602040228, 602040229 вид локализации – Точечный.
2.5.1.2. Описание основных характеристик должно содержать
	Краткое наименование
	Описание
	Тип данных
	Множество значений (домен)
	Примечание

	GLOBALID
	Идентификатор объекта
	UUID
	
	

	CLASSID
	Код объекта
	Текстовое
	В соответствии с кодом объекта в классе
	

	NAME
	Наименование объекта
	Текстовое
	
	

	STATUS
	Статус объекта
	Целое
	Общий справочник STATUS
	

	REG_STATUS
	Значение объекта
	Целое
	Общий справочник REG_STATUS
	

	ELECT_POWER
	Проектная мощность, МВт
	Вещественное
	
	Обязательно для объектов 
602040111
602040319
602040125
602040226
602040320
602040321
602040322
602040323
602040313

	KOLEN_ POWER
	Количество энергоблоков
	Целое
	
	Обязательно для объекта 
602040111

	TYPE_POWERB
	Тип энергоблоков
	Текстовое
	
	Обязательно для объекта 
602040111

	OBZAHPR
	Вместимость (м3)
	Целое
	
	Обязательно для объекта 
602020404

	CAPACITY
	Генерируемая мощность – МВт
	Целое
	
	Обязательно для объектов
602040124
602040125

	PROJ_CLASS
	Проектный номинальный класс – кВ
	Целое
	
	Обязательно для объектов 
602040226
602040227
602040213

	HEAT_POWER
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	Целое
	
	Обязательно для объекта 
602040325

	NOTE
	Примечание
	Текстовое
	
	


[bookmark: _Hlk211844976][bookmark: _Hlk216649364]2.6. Объекты трубопроводного транспорта
2.6.1. Класс объектов "Объекты трубопроводного транспорта"содержит:
2.6.1.1. Перечень объектов в классе "Объекты трубопроводного транспорта":
	Код объекта
	Вид объекта
	Рекомендованное значение объекта

	602040405
	Магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов, включая:
 газопроводы-отводы и газораспределительные станции, под давлением свыше 1,2 мегапаскаля
	Федеральное 

	602040404
	Сети газораспределения, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля
	Федеральное

	602040506
	Газораспределительные станции
	Федеральное

	602040410
	Трубопроводы транспортирования жидкого аммиака
	Федеральное

	602040406
	Газопроводы-отводы и газораспределительные станции, под давлением свыше 1,2 мегапаскаля
	Региональное

	602040407
	Сети газораспределения, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением от 0,03 до 1,2 мегапаскаля и сжиженного углеводородного газа под давлением до 1,6 мегапаскаля.
	Региональное

	602040408
	Сети газораспределения, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением до 0,005 мегапаскаля. 
	Местное

	602040409
	Сети газораспределения, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением от 0,005 до 0,3 мегапаскаля
	Местное


Для объектов с кодами 602040405, 602040404, 602040406, 602040407, 602040408, 602040409, 602040410 вид локализации – Линейный.
Для объекта с кодом 602040506 – Точечный.
2.6.1.2. Описание основных характеристик должно содержать
	Краткое наименование
	Описание
	Тип данных
	Множество значений (домен)
	Примечание

	GLOBALID
	Идентификатор объекта
	UUID
	
	

	CLASSID
	Код объекта
	Текстовое
	В соответствии с кодом объекта в классе
	

	STATUS
	Статус объекта
	Целое
	Общий справочник STATUS
	

	REG_STATUS
	Значение объекта
	Целое
	Общий справочник REG_STATUS
	

	NAME
	Наименование объекта
	Текстовое
	
	

	CAPACITY
	Производительность, м3/год,
	Целое
	
	Обязательно для объектов 602040405, 602040506

	LENGTH
	Протяженность сооружения, км
	Целое
	
	Обязательно для объектов
602040404
602040406
602040407
602040408
602040409

	PR_PROS
	Пропускная способность - м3/сутки
	Целое
	
	Обязательно для объектов
602040404
602040406
602040407
602040408
602040409 602040410

	PRESSURE
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	Текстовое
	
	

	NOTE
	Примечание
	Текстовое
	
	


2.7. Объекты связи
2.7.1. Класс объектов "Объекты связи": содержит:
2.7.1.1. Перечень объектов в классе "Объекты связи"
	Код объекта
	Вид объекта
	Рекомендованное значение объекта

	602041512
	Центр обработки данных (ЦОД) с 200 и более количеством стоек
	Федеральное

	602041603
	Магистральная волокно-оптическая линия связи
	Федеральное

	602041510
	Автоматизированный сортировочный почтовый центр
	Федеральное


Для объекта с кодом 602041603 вид локализации – Линейный.
Для объекта с кодом 602041512, 602041510 вид локализации – Точечный.
2.7.1.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:
	Краткое наименование
	Описание
	Тип данных
	Множество значений (домен)
	Примечание

	GLOBALID
	Идентификатор объекта
	UUID
	
	

	CLASSID
	Код объекта
	Текстовое
	В соответствии с кодом объекта в классе
	

	STATUS
	Статус объекта
	Целое
	Общий справочник STATUS
	

	REG_STATUS
	Значение объекта
	Целое
	Общий справочник REG_STATUS
	

	NAME
	Наименование объекта
	Текстовое
	
	

	OB_HR
	Кол-во серверных стоек 
	Целое
	
	Заполняется для объекта 602041512

	LETTERS_D
	Количество обрабатываемых отправлений: тыс./сутки
	Вещественное
	
	Заполняется для объекта 602041510

	LENGTH
	Протяженность сооружения, км
	Целое
	
	Заполняется для объекта 602041603

	EVENT_TIME
	Срок реализации
	Целое
	
	Обязательно для значений атрибута "STATUS" 2, 3, 4

	NOTE
	Примечание
	Текстовое
	
	




[bookmark: _Hlk211844944]2.8. Объекты предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
2.8.1. Класс объектов "Объекты предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
содержит:
2.8.1.1. Перечень объектов в классе "Объекты предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций":
	Код объекта
	Вид объекта
	Рекомендованное значение объекта

	602050208
	Защитные сооружения в том числе: убежище, противорадиационное укрытие, укрытие
	Региональное

	602050209
	Сооружения противопожарного обустройства лесов, включая лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров; посадочные площадки, используемые в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров; пожарные наблюдательные пункты
	Региональное

	602050210
	Пожарные депо
	Региональное


Вид локализации – Точечный.

2.8.1.2. Описание основных характеристик должно содержать
	Краткое наименование
	Описание
	Тип данных
	Множество значений (домен)
	Примечание

	GLOBALID
	Идентификатор объекта
	UUID
	
	

	CLASSID
	Код объекта
	Текстовое
	В соответствии с кодом объекта в классе
	

	STATUS
	Статус объекта
	Целое
	Общий справочник STATUS
	

	REG_STATUS
	Значение объекта
	Целое
	Общий справочник REG_STATUS
	

	NAME
	Наименование объекта
	Текстовое
	
	

	FP_CLASS
	Классификация зданий пожарных депо
	Целое
	Справочник FP_CLASS
	Заполняется для объекта 602050210

	FE_COUNT
	Количество автомобилей
	Целое
	
	Заполняется для объекта 602050210

	FS_OBJECTS
	Объекты лесопожарной охраны
	Целое
	Справочник FS_OBJECTS
	Заполняется для объекта 602050209

	SHELT_CLASS
	Классификация защитных сооружений
	Целое
	Справочник SHELT_CLASS
	Заполняется для объекта 602050208

	NOTE
	Примечание
	Текстовое
	
	

	CAPASITY
	Вместимость, чел
	
	
	Заполняется для объекта 602050208

	LENGTH 
	Протяженность, км
	
	
	Заполняется для объекта 602050209 в части лесных дорог

	FS_COUNT
	Количество единиц
	
	
	Заполняется для объекта 602050209 в части противопожарных сооружений



2.8.1.3. Набор справочников:
а) Справочник: Классификация зданий пожарных депо - FP_CLASS (тип поля кода значения целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	I - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны городских поселений

	2
	II - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны городских поселений

	3
	III - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны организаций

	4
	IV - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны организаций

	5
	V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны сельских поселений


б) Справочник: Объекты лесопожарной охраны - FS_OBJECTS (тип поля кода значения - целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	Пожарно-химическая станция (ПХС)

	2
	Вышка наблюдательная

	3
	Пост наблюдательный

	4
	Минерализованная полоса



в) Справочник: Классификация защитных сооружений в том числе: убежище, противорадиационное укрытие, укрытие – SHELT_CLASS (тип поля кода значения целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	Малая вместимость (до 150 чел.)

	2
	Средняя вместимость (от 150 до 600 чел.)

	3
	Большая вместимость (более 600 чел.)


[bookmark: _Hlk211844913][bookmark: _Hlk216649413]2.9. Объекты водоснабжения населения
2.9.1. Класс объектов "Объекты водоснабжения населения" содержит:
2.9.1.1. Перечень объектов в классе "Объекты водоснабжения населения":
	Код объекта
	Вид объекта
	Рекомендованное значение объекта

	602041101
	Водозабор поверхностный
	Местное

	602041102
	Водопроводные очистные сооружения
	Местное

	602041103
	Насосная станция
	Местное

	602041104
	Водонапорная башня
	Местное

	602041105
	Резервуар
	Местное

	602041106
	Водозаборная скважина
	Местное

	602041107
	Сети водоснабжения
	Местное


Для объектов с кодами 602041105, вид локализации – Площадной.
Для объекта с кодом 602041107 вид локализации – Линейный.
Для объектов с кодами 602041101, 602041102, 602041103, 602041104, 602041106 вид локализации – Точечный.
2.9.1.2. Описание основных характеристик должно содержать
	Краткое наименование
	Описание
	Тип данных
	Множество значений (домен)
	Примечание

	GLOBALID
	Идентификатор объекта
	UUID
	
	

	CLASSID
	Код объекта
	Текстовое
	В соответствии с кодом объекта в классе
	

	STATUS
	Статус объекта
	Целое
	Общий справочник STATUS
	

	REG_STATUS
	Значение объекта
	Целое
	Общий справочник REG_STATUS
	

	NAME
	Наименование объекта
	Текстовое
	
	

	OUTPUT
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	Вещественное
	
	

	WATER_STYPE
	Вид Сети водоснабжения
	Целое
	Заполняется значением из справочника WATER_STYPE
	Обязательно для объекта 602041107

	LENGTH
	Протяженность сооружения, км
	Целое
	
	Обязательно для объекта 602041107

	NOTE
	Примечание
	Текстовое
	
	


2.9.1.3. Набор справочников:
а) Справочник: Вид Сети водоснабжения – WATER_STYPE (тип поля кода значения – целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	Водовод

	2
	Водопровод

	3
	Технический водопровод


[bookmark: _Hlk211844886][bookmark: _Hlk216649421]2.10. Объекты водоотведения
2.10.1. Класс объектов "Объекты водоотведения"содержит:
2.10.1.1. Перечень объектов в классе "Объекты водоотведения":
	Код объекта
	Вид объекта
	Рекомендованное значение объекта

	602041307
	Очистные сооружения 
	Местное

	602041308
	Насосная станция 
	Местное

	602041408
	Сети водоотведения
	Местное


Для объекта с кодом 602041307 вид локализации – Площадной.
Для объекта с кодом 602041408 вид локализации – Линейный.
Для объекта с кодом 602041308 вид локализации – Точечный
2.10.1.2. Описание основных характеристик должно содержать
	Краткое наименование
	Описание
	Тип данных
	Множество значений (домен)
	Примечание

	GLOBALID
	Идентификатор объекта
	UUID
	
	

	CLASSID
	Код объекта
	Текстовое
	В соответствии с кодом объекта в классе
	

	STATUS
	Статус объекта
	Целое
	Общий справочник STATUS
	

	REG_STATUS
	Значение объекта
	Целое
	Общий справочник REG_STATUS
	

	OUTPUT
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	Вещественное
	
	Заполняется для объектов 602041307
602041308
602041408

	NOTE
	Примечание
	Текстовое
	
	

	VIDOCHS
	Вид очистного сооружения
	Целое
	Общий справочник VIDOCHS
	Заполняется для объекта 602041307

	VIDNASST
	Вид насосной станции
	Целое
	Общий справочник VIDNASST
	Заполняется для объекта 602041308

	VIDSETWATOTV
	Вид сети водоотведения
	Целое
	Общий справочник VIDSETWAT
OTV
	Заполняется для объекта 602041408

	LENGTH
	Протяженность сооружения, км
	Целое
	
	Заполняется для объекта 602041408


2.10.1.3. Набор справочников:
а) Справочник: Вид очистного сооружения - VIDOCHS (тип поля кода значения - целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	Очистные сооружения (КОС)

	2
	Очистные сооружения дождевой канализации


б) Справочник: Вид насосной станции- VIDNASST(тип поля кода значения - целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	Канализационная насосная станция (КНС)

	2
	Насосная станция дождевой канализации (НСДК)


в) Справочник: Вид сети водоотведения- VIDSETWATOTV (тип поля кода значения - целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	Канализация самотечная

	2
	Канализация напорная

	3
	Канализация дождевая напорная

	4
	Канализация дождевая самотечная закрытая

	5
	Канализация дождевая самотечная открытая

	6
	Дренаж

	7
	Выпуски и ливнеотводы


[bookmark: _Hlk216649433]2.11. Объекты культуры и искусства
2.11.1. Класс объектов "Объекты культуры и искусства" содержит:
2.11.1.1. Перечень объектов в классе "Объекты культуры и искусства":
	Код объекта
	Вид объекта
	Рекомендованное значение объекта

	602010204
	Здание концертного зала, филармония
	Региональный

	602010205
	Здание многоцелевого центра искусств
	Региональный

	602010206
	Здание музея
	Региональный

	602010207
	Музей-заповедник
	Региональный

	602010208
	Здание театра
	Региональный, местный

	602010209
	Здание библиотеки
	Местный

	602010202
	Здание социально-культурного, культурно-досугового клуба
	Местный


Для объекта с кодом 602010207 вид локализации – Площадной.
Для объектов с кодами 602010202, 602010204, 602010205, 602010206, 602010208, 602010209 вид локализации – Точечный.
2.11.1.2. Описание основных характеристик должно содержать:
	Краткое наименование
	Описание
	Тип данных
	Множество значений (домен)
	Примечание

	GLOBALID
	Идентификатор объекта
	UUID
	
	

	CLASSID
	Код объекта
	Текстовое
	В соответствии с кодом объекта в классе
	

	STATUS
	Статус объекта
	Целое
	Общий справочник STATUS
	

	REG_STATUS
	Значение объекта
	Целое
	Общий справочник REG_STATUS
	

	NAME
	Наименование объекта
	Текстовое
	
	

	CAPACITY
	Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест
	Целое
	
	

	LB_STOCK
	Фонды библиотек, тыс. экземпляров
	Вещественное
	
	Заполняется для объекта 602010209

	NOTE
	Примечание
	Текстовое
	
	


[bookmark: _Hlk216649442]2.12. Объекты социального обслуживания
2.12.1. Класс объектов "Объекты социального обслуживания"
содержит:
2.12.1.1. Перечень объектов в классе "Объекты социального обслуживания":
	Код объекта
	Вид объекта
	Рекомендованное значение объекта

	602010509
	Социальная гостиница, центр временного проживания граждан
	Региональное

	602010510
	Дом для одиноких престарелых
	Региональное

	602010511
	Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
	Местное

	602010805
	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
	Местное


Вид локализации – Точечный.
2.12.1.2. Описание основных характеристик должно содержать:
	Краткое наименование
	Описание
	Тип данных
	Множество значений (домен)
	Примечание

	GLOBALID
	Идентификатор объекта
	UUID
	
	

	CLASSID
	Код объекта
	Текстовое
	В соответствии с кодом объекта в классе
	

	STATUS
	Статус объекта
	Целое
	Общий справочник STATUS
	

	REG_STATUS
	Значение объекта
	Целое
	Общий справочник REG_STATUS
	

	NAME
	Наименование объекта
	Текстовое
	
	

	CAPACITY
	Вместимость здания, число мест для размещения
	Целое
	
	Заполняется для объектов 602010501, 602010502

	PERSON_PD
	Пропускная способность здания (число обслуживаемых лиц в день)
	Целое
	
	Заполняется для объектов 602010503, 602010805

	NOTE
	Примечание
	Текстовое
	
	


[bookmark: _Hlk216649451]2.13. Объекты молодежной политики
2.13.1. Класс объектов "Объекты молодежной политики"
содержит:
2.13.1.1. Перечень объектов в классе "Объекты молодежной политики":
	Код объекта
	Вид объекта
	Рекомендованное значение объекта

	602010506
	Молодежный центр
	Местное

	602010507
	Ресурсный центр добровольчества (волонтерства)
	Региональное

	602010508
	Центр социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи
	Местное


Вид локализации – Точечный.
2.13.1.2. Описание основных характеристик должно содержать:
	Краткое наименование
	Описание
	Тип данных
	Множество значений (домен)
	Примечание

	GLOBALID
	Идентификатор объекта
	UUID
	
	

	CLASSID
	Код объекта
	Текстовое
	В соответствии с кодом объекта в классе
	

	STATUS
	Статус объекта
	Целое
	Общий справочник STATUS
	

	REG_STATUS
	Значение объекта
	Целое
	Общий справочник REG_STATUS
	

	NAME
	Наименование объекта
	Текстовое
	
	

	PERSON_PD
	Пропускная способность здания (число посетителей в день)
	Целое
	
	

	NOTE
	Примечание
	Текстовое
	
	


[bookmark: _Hlk216649462]2.14. Объекты похоронного дела
2.14.1. Класс объектов "Объекты похоронного дела" содержит:
2.14.1.1. Перечень объектов в классе "Объекты похоронного дела":
	Код объекта
	Вид объекта
	Рекомендованное значение объекта

	602050302
	Воинское кладбище, военное мемориальное кладбище
	Региональное

	[bookmark: _Hlk211800976]602050303
	Крематорий
	Региональное

	602050301
	Кладбище
	Местное


Для объектов с кодами 602050302, 602050301 вид локализации – Площадной.
Для объекта с кодом 602050303 вид локализации – Точечный
2.14.1.2. Описание основных характеристик должно содержать:
	Краткое наименование
	Описание
	Тип данных
	Множество значений (домен)
	Примечание

	GLOBALID
	Идентификатор объекта
	UUID
	
	

	CLASSID
	Код объекта
	Текстовое
	В соответствии с кодом объекта в классе
	

	STATUS
	Статус объекта
	Целое
	Общий справочник STATUS
	

	REG_STATUS
	Значение объекта
	Целое
	Общий справочник REG_STATUS
	

	NAME
	Наименование объекта
	Текстовое
	
	

	CEMET_STYPE
	Классификация кладбища в соответствии с санитарной классификацией
	Целое
	Справочник CEMET_STYPE
	Заполняется для объектов 602050302, 602050301

	AREA
	Площадь объекта, га
	
	
	


2.14.1.3. Набор справочников:
а) Справочник: Классификация кладбища в соответствии с санитарной классификацией - CEMET_STYPE (тип поля кода значения - целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га

	2
	Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га

	3
	Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га

	4
	Сельское кладбище


[bookmark: _Hlk216649481]2.15. Функциональные зоны
2.15.1. Класс объектов "Функциональные зоны"
содержит:
2.15.1.1. Перечень объектов в классе "Функциональные зоны":
	Код объекта
	Вид объекта

	701010100
	Жилые зоны 

	701010101
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	701010103
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)

	701010104
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

	701010300
	Общественно-деловые зоны

	701010302
	Зона специализированной общественной застройки

	701010400
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	701010401
	Производственная зона

	701010402
	Коммунально-складская зона

	701010403
	Зона индустриального, технологического парка

	701010404
	Зона инженерной инфраструктуры

	701010405
	Зона транспортной инфраструктуры

	701010500
	Зоны сельскохозяйственного использования

	701010501
	Зона сельскохозяйственных угодий

	701010502
	Зона садоводства, огородничества

	701010503
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

	701010600
	Зоны рекреационного назначения

	701010601
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

	701010602
	Зона отдыха

	701010603
	Курортная зона

	701010700
	Зоны специального назначения

	701010800
	Зона режимных территорий


Вид локализации – Площадной.
2.15.1.2. Описание основных характеристик (параметров) должно содержать
	Краткое наименование
	Описание
	Тип данных
	Множество значений (домен)
	Примечание

	GLOBALID
	Идентификатор объекта
	UUID
	
	

	CLASSID
	Код объекта
	Символьное
	В соответствии с кодом объекта в классе
	

	AREA
	Доля ,основной функции, %
	Вещественное
	
	

	POP_DEN
	Плотность населения, чел./га
	Целое
	
	Заполняется для объектов 701010100
701010101
701010102
701010103
701010104

	KOEFPL
	Плотность застройки, кв. м на га
	Целое
	
	Заполняется для объектов 701010400
701010401
701010402
701010403
701010404
701010405

	WRK_COUNT
	Количество рабочих мест, единиц
	Целое
	
	Заполняется для объектов 701010100
701010101
701010102
701010103
701010104


III. Общие справочники
3.1. Набор общих справочников содержит:
3.1.1. Справочник: Значение объекта - REG_STATUS (тип поля кода значения - целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	Федеральное значение

	2
	Региональное значение

	3
	Местное значение 


3.1.2. Справочник: Статус объекта - STATUS (тип поля кода значения - целое):
	Код значения
	Значение справочника

	1
	Существующий и строящийся, в том числе, находящийся в стадии реконструкции

	2
	Планируемый к размещению

	3
	Планируемый к реконструкции

	4
	Планируемый к ликвидации





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Минэкономразвития России
от «___» _______________ № ___




ПЕРЕЧЕНЬ
приказов Минэкономразвития России, признаваемые утратившими силу 

1. Приказ Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 
«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (зарегистрирован Минюстом России 31 января 2018 г. регистрационный 
№ 49832).
2. Приказ Минэкономразвития России от 6 июля 2018 г. № 356 
«О внесении изменения в Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10» (зарегистрирован Минюстом России 25 июля 2018 г. регистрационный № 51692).
3. Приказ Минэкономразвития России от 9 августа 2018 г. № 418 
«О внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России в части совершенствования правового регулирования в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» (зарегистрирован Минюстом России 8 октября 2018 г. регистрационный № 52351).
4. Приказ Минэкономразвития России от 28 февраля 2023 г. № 123 
«О внесении изменений в Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10» (зарегистрирован Минюстом России 20 апреля 2023 г. регистрационный № 73108).
5. Приказ Минэкономразвития России от 6 сентября 2023 г. № 620 
«О внесении изменений в Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10» (зарегистрирован Минюстом России 20 сентября 2023 г. регистрационный № 75282).
6. Приказ Минэкономразвития России от 6 октября 2023 г. № 698 
«О внесении изменений в Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10» (зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2023 г. регистрационный № 76120).
7. Приказ Минэкономразвития России от 9 августа 2024 г. № 504 
«О внесении изменений в Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10» (зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2024 г. регистрационный № 79593).
8. Приказ Минэкономразвития России от 6 февраля 2025 г. № 65 
«О внесении изменений в Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10» (зарегистрирован Минюстом России 7 марта 2025 г. регистрационный № 81480).

_____________


